Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Exposition manuelle

## Exposition manuelle

BULB
Vous pouvez effectuer la prise de vue avec votre exposition préférée en réglant manuellement la vitesse d’obturation et la valeur d’ouverture.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Exposition manuelle).

1. Sur la molette de commande, appuyez sur pour sélectionner la vitesse d’obturation ou l’ouverture (valeur F).

- Chaque fois que vous appuyez sur , l’élément à régler change.

1. Tournez la molette de commande pour sélectionner une valeur.

Molette de commande | Fonction
| Passage d’un élément à un autre
| Réglage de la vitesse d’obturation ou de l’ouverture (valeur F)

- Lorsque la fonction [Priorité ouvert.] ou [Priorité vitesse] est affectée à la bague de commande, vous pouvez également la sélectionner à l’aide de celle-ci.

- Sélectionnez une vitesse d’obturation comprise entre 1/2000 de seconde et 30 secondes. Vous pouvez également effectuer un prise de vue en mode [BULB].

- Lorsque le zoom est dans la position W maximale, vous pouvez choisir une ouverture comprise entre F1,8 et F11.
  Lorsque le zoom est dans la position T, maximale, vous pouvez choisir une ouverture comprise entre F4,9 et F11.

1. Enfoncez le déclencheur pour prendre la photo.

Réglage de la vitesse d’obturation et de l’ouverture (valeur F)
La différence entre la valeur que vous avez définie et l’exposition proposée par l’appareil s’affiche à l’écran, qui indique la valeur du réglage manuel mesuré (MM).
A : Valeur de vitesse d’obturation
B : Valeur d’ouverture
C : Réglage manuel mesuré (MM)

- Si vous augmentez la valeur d’exposition (+), l’image est plus lumineuse ; si vous la diminuez (–), l’image s’assombrit. « 0 » indique l’exposition proposée par l’appareil.

- Une vitesse d’obturation de 0,4 seconde ou plus est indiquée par [”], par exemple, 0,4”.

- Lorsque vous réglez une vitesse d’obturation plus lente, il est recommandé d’utiliser un trépied pour éviter les effets de vibration.

- Si vous sélectionnez des vitesses d’obturation lente, le traitement des données prend du temps.

Remarques

- En mode [Exposition manuelle], [ISO] ne peut pas être réglé sur [ISO AUTO].

- Si l’appareil ne parvient pas à obtenir l’exposition adéquate une fois vos réglages effectués, les indicateurs associés aux valeurs de réglage se mettent à clignoter. Vous pouvez effectuer la prise de vue dans ces conditions, mais il est recommandé de régler à nouveau l’exposition.

### BULB

Vous pouvez photographier des traînées lumineuses en pose longue. La fonction [BULB] permet de photographier des traînées lumineuses, telles que les feux d’artifice.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Exposition manuelle).

1. Appuyez sur sur la molette de commande pour sélectionner la vitesse d’obturation.

1. Tournez ensuite la molette de commande dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que [BULB] s’affiche.

1. Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

1. Appuyez sur le déclencheur en le maintenant enfoncé pendant toute la durée de la prise de vue.

L’obturateur reste ouvert aussi longtemps que vous appuyez sur le déclencheur.
Remarques

- Avec une vitesse d’obturation lente, les bougés de l’appareil sont plus fréquents. L’utilisation d’un trépied est donc recommandée.

- Plus le temps de pose est important, plus le bruit de l’image est perceptible.

- Une fois la prise de vue effectuée, la réduction de bruit (RB Pose longue) est appliquée. La durée du traitement est égale au temps d’ouverture de l’obturateur. Aucune autre prise de vue ne peut être effectuée pendant ce laps de temps.

- Lorsque les fonctions [Détec. de sourire] ou [HDR auto] sont activées, il est impossible de définir la vitesse d’obturation sur [BULB].

- Si vous activez les fonctions [Détec. de sourire] ou [HDR auto] alors que la vitesse d’obturation est définie sur [BULB], la vitesse d’obturation est momentanément définie sur 30 secondes.

Rubrique connexe
Fonctions non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Paramètres de MENU non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Haut