Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Modification des réglages > Menu Réglage > Sélecteur PAL/NTSC (uniquement pour les modèles compatibles 1080 50i)

## Sélecteur PAL/NTSC (uniquement pour les modèles compatibles 1080 50i)

Permet de lire les films enregistrés avec l’appareil sur un téléviseur utilisant le système PAL/NTSC.

1. MENU 1 [Sélecteur PAL/NTSC] mode souhaité

| PAL | Permet de lire les films enregistrés avec l’appareil sur un téléviseur utilisant le système PAL.
| NTSC | Permet de lire les films enregistrés avec l’appareil sur un téléviseur utilisant le système NTSC.

Remarques

- Cette fonction n’est disponible que sur les dispositifs compatibles 1080 50i. Elle n’est pas disponible sur les dispositifs compatibles 1080 60i. Le symbole « 50i » est présent sur le dessous des dispositifs compatibles 1080 50i.

- Si vous insérez une carte mémoire qui a été précédemment formatée avec le système PAL, un message indiquant que vous devez reformater la carte apparaît. En cas d’enregistrement à l’aide du système NTSC, reformatez la carte mémoire ou utilisez une autre carte mémoire.

- Lorsque le mode NTSC est sélectionné, le message « Exécution en NTSC. » apparaît toujours sur l’écran de démarrage à chaque mise sous tension de l’appareil.

Haut