Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Réglage d’enregistr.

## Réglage d’enregistr.

Plus la taille de l’image de film est grande, meilleure est la qualité d’image. Plus la quantité de données utilisées par seconde (débit binaire moyen) est élevée, meilleure est la qualité d’image.

1. MENU 1 [Réglage d’enregistr.] mode souhaité

#### Format fichier : AVCHD

60i/50i :
Les films réalisés avec cet appareil sont enregistrés à environ 60 trames/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou 50 trames/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode entrelacé, avec audio Dolby Digital, au format AVCHD.
24p/25p :
Les films réalisés avec cet appareil sont enregistrés à environ 24 vues/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou 25 vues/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode progressif, avec audio Dolby Digital, au format AVCHD.
60p/50p :
Les films réalisés avec cet appareil sont enregistrés à environ 60 vues/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou 50 vues/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode progressif, avec audio Dolby Digital, au format AVCHD.

| Réglage d’enregistr. | Débit binaire moyen | Description
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbit/s | Prise de vue à une haute qualité d’image de taille 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbit/s | Prise de vue à une qualité d’image standard de taille 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbit/s | Prise de vue à la qualité d’image maximale de taille 1920×1080 (60p/50p)
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mbit/s | Prise de vue à une haute qualité d’image de taille 1920×1080 (24p/25p), créant une atmosphère similaire à celle d’un film.
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mbit/s | Prise de vue à une qualité standard de taille 1920×1080 (24p/25p), créant une atmosphère similaire à celle d’un film.

#### Format fichier : MP4

Les films sont enregistrés en format MPEG-4, à environ 30 vues/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou environ 25 vues/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode progressif, avec audio AAC, format mp4.

| Réglage d’enregistr. | Débit binaire moyen | Description
| 1440×1080 12M | 12 Mbit/s | Prise de vue en taille 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mbit/s | Prise de vue en taille VGA

Remarques

- Une image téléphoto est produite lorsque la taille d’image [VGA 3M] est sélectionnée.

- Lorsque vous créez des disques AVCHD à partir de films enregistrés en [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ou [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], il faut un certain temps, car la qualité d’image doit être convertie. Pour sauvegarder des films [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ou [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] sans convertir la qualité d’image, utilisez des disques Blu-ray.

Rubrique connexe
Format fichier
Haut