Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Correction exposition

## Correction exposition

Vous pouvez régler manuellement l’exposition par pas de 1/3 EV dans la plage de –3,0 EV à +3,0 EV.

1. Appuyez sur / (Correction exposition) sur la molette de commande.

1. Sélectionnez ensuite la valeur souhaitée à l’aide de la molette de commande.

Réglage de l’exposition pour obtenir de meilleures images
A : Surexposition (trop de lumière)
B : Exposition correcte
C : Sous-exposition (trop peu de lumière)

- Lorsque la photo prise est surexposée, réglez [Correction exposition] vers le côté moins.

- Lorsque la photo prise est sous-exposée, réglez [Correction exposition] vers le côté plus.

Remarques

- Si vous prenez un sujet dans des conditions extrêmement lumineuses ou sombres, ou lorsque vous utilisez le flash, il se peut que la correction d’exposition soit inefficace.

Rubrique connexe
Fonctions non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Haut