Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Modification des réglages > Menu Réglage > Connexion USB

## Connexion USB

Permet de définir le mode de connexion USB à appliquer lorsque vous connectez l’appareil à un ordinateur, etc.

1. MENU 2 [Connexion USB] mode souhaité

| Auto | Selon l’ordinateur ou les autres périphériques USB que vous raccordez à l’appareil, le mode de connexion est automatiquement sélectionné, [MTP] ou [Stock.de mass]. Lorsque vous utilisez Windows 7 ou Windows 8, [MTP] est sélectionné et des fonctions spécifiques sont alors disponibles.
| Stock.de mass | Établit une connexion Stockage de masse (Mass Storage) entre l’appareil et un ordinateur ou un autre périphérique USB.
| MTP | Établit une connexion MTP entre l’appareil et un ordinateur ou un autre périphérique USB. Lorsque vous utilisez Windows 7 ou Windows 8, [MTP] est sélectionné et des fonctions spécifiques sont alors disponibles. Lorsque vous utilisez d’autres systèmes d’exploitation (Vista/XP, Mac OS X), l’assistant de lecture automatique apparaît et les images fixes dans le dossier d’enregistrement de l’appareil sont importées sur l’ordinateur.

Remarques

- Si Device Stage* ne s’affiche pas lors de la connexion de l’appareil à un ordinateur Windows 7 ou Windows 8, réglez [Connexion USB] sur [Auto].

* Device Stage est un écran de menu pour la gestion des périphériques raccordés, tels qu’un appareil photo. (Fonction de Windows 7 ou Windows 8)
Haut