Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Priorité ouvert.

## Priorité ouvert.

Cette fonctionnalité vous permet de régler la profondeur de champ et l’intensité du flou d’arrière-plan.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Priorité ouvert.).

1. Tournez la molette de commande pour sélectionner l’ouverture (valeur F).

- Lorsque la fonction [Priorité ouvert.] est affectée à la bague de commande, vous pouvez également la sélectionner à l’aide de celle-ci. [Détails]

- Vous pouvez sélectionner une valeur d’ouverture (valeur F) comprise entre F1,8 et F11. (Lorsque vous tournez le levier W/T (Zoom) vers le côté T, l’ouverture (valeur F) minimum augmente.)

- La vitesse d’obturation est réglée automatiquement. Elle est comprise entre 1/2000 de seconde et 8 secondes.

1. Prenez la photo en appuyant sur le déclencheur.

À propos de l’ouverture
Plus l’ouverture (valeur F) est basse, plus l’orifice qui laisse passer la lumière est large. La profondeur de foyer diminue, et tout est flou, à l’exception des sujets situés dans une étroite plage de distance. Ce réglage convient pour les portraits, etc.
Plus l’ouverture (valeur F) est élevée, plus l’orifice qui laisse passer la lumière est petit. À la fois les sujets relativement proches et éloignés de l’objectif apparaissent nets. Ce réglage convient pour les paysages, etc.
Remarques

- Si l’appareil ne parvient pas à obtenir l’exposition adéquate une fois les réglages effectués, les indicateurs associés aux valeurs de réglage se mettent à clignoter. Vous pouvez effectuer la prise de vue dans cet état, mais nous vous recommandons de régler à nouveau les valeurs clignotantes.

- La luminosité de l’image affichée à l’écran peut différer de celle de l’image enregistrée.

Rubrique connexe
Fonctions non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Paramètres de MENU non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Haut