Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Taille d’img(Dual Rec)

## Taille d’img(Dual Rec)

Cette fonction permet de spécifier la taille d’image fixe prise pendant l’enregistrement d’un film.

1. MENU 1 [Taille d’img(Dual Rec)] taille souhaitée

#### Si [Réglage d’enregistr.] est réglé sur une option autre que [VGA 3M]

| L: 17M | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition et impression jusqu’au format A3+
| S: 4.2M | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition

#### Lorsque [Réglage d’enregistr.] est réglé sur [VGA 3M]

| L: 13M | Pour impressions jusqu’au format A3 (11×17”)
| S: 3.2M | Pour impressions jusqu’au format 10×15 cm (4×6”) ou 13×18 cm (5×7”)

Rubrique connexe
Paramètres de MENU non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Haut