Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Zone d’autofocus

## Zone d’autofocus

Utilisation de la fonction Spot flexible
Vous pouvez modifier la zone de mise au point. Utilisez le menu lorsqu’il est difficile d’obtenir une mise au point appropriée en mode de mise au point automatique.

1. MENU 2 [Zone d’autofocus] mode souhaité

| (Multi) | Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet dans toutes les plages du cadre de télémètre. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course en mode de prise de vue d’image fixe, un cadre vert s’affiche autour de la zone qui est mise au point. Lorsque la fonction Détection de visage est active, AF fonctionne avec priorité aux visages.
| (Centre) | Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet au centre du cadre de télémètre. En utilisant la fonction de verrouillage AF avec cette option, vous pouvez cadrer l’image comme vous le voulez.
| (Spot flexible) | Cette fonction vous permet de déplacer le cadre du télémètre AF vers le point où vous souhaitez le voir apparaître à l’écran. Il vous permet en outre d’effectuer la mise au point sur un sujet de très petite taille se trouvant dans une zone limitée.

Remarques

- Lorsque vous utilisez les fonctions suivantes, le cadre du télémètre AF est désactivé et apparaît en ligne pointillée. Dans ce cas, l’appareil effectue la mise au point sur les sujets au centre de l’écran.

- Fonctions de zoom autres que le zoom optique

- [Illuminateur AF]

- Si la mise au point continue est activée, l’appareil met au point avec la priorité sur le sujet à suivre.

### Utilisation de la fonction Spot flexible

La fonction [Spot flexible] est utile lorsque vous photographiez un sujet qui ne se trouve pas au centre du cadre. Elle vous permet ainsi de photographier le sujet sans modifier votre composition.
A : Cadre du télémètre AF (jaune : ajustable/gris : fixe)

1. Utilisez la molette de commande pour régler la position du cadre du télémètre AF lorsque vous voulez mettre au point, puis appuyez sur .

Pour réinitialiser le réglage, appuyez à nouveau sur .
Rubrique connexe
Paramètres de MENU non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Mise au point continue
Haut