Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Cadrage automatique

## Cadrage automatique

Lorsque l’appareil détecte et photographie des visages, des gros plans ou des sujets suivis à l’aide de la fonction de mise au point continue, l’image capturée est automatiquement recadrée pour obtenir une composition optimale.
L’appareil enregistre à la fois l’image originale et l’image recadrée. L’image recadrée est enregistrée au même format que l’image originale.

1. MENU 2 [Cadrage automatique] mode souhaité

L’icône à l’écran vire au vert lorsque l’appareil décide qu’une image capturée peut être recadrée.

- Après la prise de vue, la zone recadrée est indiquée par un cadre sur l’écran d’affichage instantané.

| (OFF) | Pour choisir d’utiliser ou non la fonction [Cadrage automatique].
| (Auto)

Remarques

- Selon les conditions de prise de vue, il se peut que l’image ne soit pas recadrée de façon à obtenir une composition optimale.

- La fonction Cadrage automatique n’est pas disponible avec les réglages suivants.

- Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG]

- Lorsque [Opti Dyn/HDR aut] est réglé sur [HDR auto]

- Lorsque [Mode de mise au point] est réglé sur [MaP manuelle]

- Lorsque [Entraînement] est réglé sur [Prise d. v. en continu], [Continu priorité Vit.], [Retardateur (Cont.)], [Bracket : conti.] ou [Bracket.bal.B]

- Lorsque [ISO] est réglé sur [Réduc. bruit multi-photos]

- Lorsque [Sourire/Dét. visage] est réglé sur [OFF], vous ne pouvez pas utiliser la fonction [Cadrage automatique] pour les visages.

Rubrique connexe
Paramètres de MENU non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Haut