Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > ISO

## ISO

1. MENU 3 [ISO] mode souhaité

- Si vous sélectionnez [Réduc. bruit multi-photos] ou [ISO AUTO], appuyez sur sur la molette de commande pour afficher l’écran de réglage, puis sélectionnez la valeur souhaitée.

| (Réduc. bruit multi-photos) | L’appareil superpose les images prises en rafale. Il en résulte une réduction du bruit dans l’image finale. Sur la molette de commande, appuyez sur sur la molette de commande pour afficher l’écran de réglage. Dans ISO AUTO, sélectionnez ensuite une valeur comprise entre 200 et 25600 en appuyant sur /.
| (ISO AUTO) | L’appareil règle automatiquement la sensibilité ISO en fonction de la luminosité ambiante. Vous pouvez définir des valeurs ISO maximale et minimale pour le mode [ISO AUTO]. Appuyez sur pour afficher l’écran de réglage.
| 100/125/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800 | Vous pouvez réduire le flou de l’image dans des endroits sombres ou lorsque les sujets sont en mouvement en augmentant la sensibilité ISO (sélectionnez une valeur plus élevée).

Réglage de la sensibilité ISO (Indice de lumination recommandé)
La sensibilité ISO est une mesure de vitesse pour support d’enregistrement intégrant un capteur d’image qui reçoit la lumière. Même lorsque l’exposition est identique, les images sont différentes selon la sensibilité ISO.
Sensibilité ISO élevée
Enregistre une image lumineuse même dans un endroit sombre en augmentant la vitesse d’obturation pour réduire le flou.
L’image tend, toutefois, à comporter du bruit.
Sensibilité ISO faible
Enregistre une image plus douce.
Toutefois, si l’exposition est insuffisante, l’image tend à devenir plus sombre.
Remarques

- Vous ne pouvez pas sélectionner [ISO AUTO] si l’appareil est réglé sur [Exposition manuelle]. Le réglage par défaut est [ISO 160].

- Si [ISO] est défini sur une valeur inférieure à ISO 160, il est possible que la plage de luminosité du sujet (plage dynamique) soit moins étendue.

- Les valeurs disponibles en mode Film sont comprises entre ISO 160 et ISO 3200.

- Lorsque [ISO] est réglé sur [Réduc. bruit multi-photos], l’appareil procède à la superposition des images. L’enregistrement des images est de ce fait plus long et le flash n’est pas disponible.

Rubrique connexe
Paramètres de MENU non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Haut