Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Fonct. touche centrale

## Fonct. touche centrale

Fonctions affectées lorsque [Fonct. touche centrale] est réglé sur [Standard]
App/Relâ AEL
App/relâ. cont. AF/MF
Loupe mise pt
Permet de sélectionner des fonctions fréquemment utilisées et de les affecter à la touche centrale de la molette de commande.

1. MENU 2 [Fonct. touche centrale] mode souhaité

| Standard | La fonction affectée à la touche centrale de la molette de commande varie selon le réglage [Zone d’autofocus].
| App/Relâ AEL | Permet d’affecter les fonctions de votre choix.
| App/relâ. cont. AF/MF
| Loupe mise pt

### Fonctions affectées lorsque [Fonct. touche centrale] est réglé sur [Standard]

Réglage [Zone d’autofocus] | Réglage affecté
Multi | Mise au point continue
Centre | Mise au point continue
Spot flexible | Zone de mise au point modifiable

### App/Relâ AEL

Lorsque vous ne parvenez pas à obtenir l’exposition voulue pour un sujet, cette fonction vous permet d’effectuer la mise au point et de mesurer la luminosité dans une zone correctement exposée, puis de verrouiller cette exposition.

1. MENU 2 [Fonct. touche centrale] [App/Relâ AEL]

1. Dirigez l’appareil vers une zone dont vous souhaitez refléter l’exposition.

L’exposition est définie.

1. Appuyez sur sur la molette de commande.

L’exposition est verrouillée et l’icône (verrouillage AE) s’allume.

1. Effectuez la mise au point sur votre sujet et photographiez-le.

1. Pour annuler le verrouillage AE, appuyez de nouveau sur .

### App/relâ. cont. AF/MF

Permet de basculer temporairement entre les modes de mise au point automatique et manuelle.

1. MENU 2 [Fonct. touche centrale] [App/relâ. cont. AF/MF]

1. Appuyez sur pour basculer entre les modes de mise au point automatique et manuelle.

Lorsque [Mode de mise au point] est réglé sur [MaP manuelle], l’appareil passe en mode [AF ponctuel], et lorsque [Mode de mise au point] est défini sur un autre mode que [MaP manuelle], l’appareil passe en mode [MaP manuelle]. Pour revenir au mode précédemment utilisé, appuyez sur .

### Loupe mise pt

En mode [MaP manuelle], vous pouvez agrandir l’image affichée à l’écran pour faciliter la mise au point manuelle à l’aide de [Loupe mise pt].

1. MENU 2 [Fonct. touche centrale] [Loupe mise pt]

1. Appuyez sur pour agrandir l’image.

- Vous pouvez régler la durée pendant laquelle l’image sera agrandie au moyen de [Temps gross. mise au p.].

Rubrique connexe
Temps gross. mise au p.
Haut