Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Ripresa di fermi immagine > Zoom (fermi immagine)

## Zoom (fermi immagine)

Zoom disponibile
Scala di zoom
Consente di ingrandire le immagini con la levetta W/T (zoom) durante la ripresa. La funzione di zoom ottico della fotocamera può ingrandire le immagini fino a 3,6×.
Lo zoom ottico consente di ingrandire un’immagine senza ridurne la qualità originale.

1. Impostare la fotocamera nella modalità di ripresa.

1. Ruotare la levetta W/T (zoom).

- Ruotare la levetta verso il lato T per eseguire lo zoom avanti e verso il lato W per eseguire lo zoom indietro.

- Se si assegna lo zoom all’anello di controllo, è inoltre possibile eseguire lo zoom avanti e indietro con l’anello di controllo. [Dettagli]

Note

- Lo zoom è bloccato sul lato W nella modalità [Panoramica ad arco].

### Zoom disponibile

La fotocamera consente un’elevata scala di zoom con la combinazione dei metodi di zoom. L’icona e la barra di zoom sullo schermo cambiano in base allo zoom in uso.

1. Portata dello zoom ottico

La funzione di zoom ottico della fotocamera può ingrandire le immagini fino a 3,6×.

1. Portata dello zoom diverso dallo zoom ottico

Zoom con la qualità dell’immagine originale
Se [Dimensione immagine] non è impostato su [L], è possibile riprendere fermi immagini senza ridurre la qualità dell’immagine originale, anche quando la scala di zoom ottico supera 3,6×, rifilando l’immagine.
() [Zoom Immag.nitida]
Zoom con qualità dell’immagine simile a quella originale [Dettagli]
() [Zoom digitale]
Inferiore alla qualità dell’immagine originale [Dettagli]

Operazione | Impostazioni | Barra di zoom
Uso del solo zoom ottico | [Dimensione immagine]: [L] [Zoom Immag.nitida]: [Disattiv.] [Zoom digitale]: [Disattiv.] |
Zoom delle immagini senza riduzione della qualità | [Dimensione immagine]: diverso da [L] [Zoom Immag.nitida]: [Disattiv.] [Zoom digitale]: [Disattiv.] |
Ripresa di immagini nitide con [Zoom Immag.nitida] (simile alla qualità dell’immagine originale) | [Zoom Immag.nitida]: [Attiv.] [Zoom digitale]: [Disattiv.] |
Zoom con il raggio d’azione di zoom massimo | [Zoom Immag.nitida]: [Attiv.] [Zoom digitale]: [Attiv.] [Zoom Immag.nitida] potrebbe non essere disponibile per alcune impostazioni. [Dettagli] |

### Scala di zoom

Le scale di zoom supportate dipendono dalle impostazioni e dalle dimensioni delle immagini. Nella tabella di seguito sono riepilogate le scale di zoom quando [Zoom Immag.nitida] e [Zoom digitale] sono impostati su [Attiv.] e [Rapp.aspetto] è impostato su [3:2].

Dimensione immagine | Zoom ottico | Zoom con [Zoom Immag.nitida] [Attiv.] | Zoom con la scala di zoom massima*
L: 20M | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 14× | 28×

* La scala di zoom massima è l’ingrandimento ottenuto quando [Zoom Immag.nitida] è impostato su [Attiv.] e [Zoom digitale] è impostato su [Attiv.]. La scala di zoom massima dipende dalle impostazioni. [Dettagli]
Note

- L’impostazione predefinita per [Zoom Immag.nitida] è [Disattiv.]. [Dettagli]

- L’impostazione predefinita per [Zoom digitale] è [Disattiv.]. Impostare [Zoom digitale] su [Attiv.] per ingrandire le immagini anche riducendone la qualità. [Dettagli]

- L’impostazione predefinita per [Dimensione immagine] è [L]. Per cambiare la scala di zoom, modificare [Dimensione immagine]. [Dettagli]

- Se [Dimensione immagine] è impostato su [VGA], [Zoom digitale] è limitato e la scala di zoom massima è 54×.

- Durante la ripresa nelle situazioni indicate di seguito le funzioni di zoom diverse dallo zoom ottico non sono disponibili:

- Quando è attivata la funzione Otturatore sorriso

- Se [Modo avanzam.] è impostato su [Autoritratto]

- Quando [Qualità] è impostato su [RAW] o [RAW & JPEG]

- La funzione Rilevamento visi non è utilizzabile con funzioni di zoom diverse dallo zoom ottico.

Torna all’inizio