Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Ripresa di fermi immagine > Ripresa di fermi immagine

## Ripresa di fermi immagine

1. Impostare la manopola del modo su (Auto. intelligente).

1. Tenere ben ferma la fotocamera, come mostrato nella figura.

- Non coprire il flash con le dita.

1. Premere parzialmente il pulsante di scatto per mettere a fuoco.

Quando l’immagine è a fuoco, viene emesso un segnale acustico e l’indicatore ( o ) si accende.
Indicatore di messa a fuoco
acceso: l’immagine è a fuoco.
acceso: l’immagine è a fuoco. La posizione di messa a fuoco cambierà per seguire il movimento del soggetto.
acceso: la fotocamera sta effettuando la messa a fuoco.
lampeggiante: la messa a fuoco non è riuscita.

- La distanza minima di ripresa è di circa 5 cm (W), 55 cm (T) dall’obiettivo.

1. Premere a fondo il pulsante di scatto.

- Non coprire la sezione (A) indicata nella figura.

- Durante l’uso, il flash (B) fuoriesce automaticamente. Se non si intende utilizzare il flash è possibile abbassarlo manualmente.

Per la ripresa del fermo immagine di un soggetto difficile da mettere a fuoco

- Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco automaticamente, l’indicatore di messa a fuoco lampeggia e il segnale acustico non viene emesso. Ricomporre l’inquadratura o cambiare l’impostazione di messa a fuoco. [Dettagli]

- La messa a fuoco potrebbe risultare difficile nelle situazioni indicate di seguito:

- È buio e il soggetto è distante.

- Il contrasto tra il soggetto e lo sfondo è minimo.

- Il soggetto viene ripreso attraverso un vetro.

- Il soggetto si muove rapidamente.

- Sono presenti superfici riflettenti.

- Il soggetto è in controluce o è presente una luce lampeggiante.

Argomenti correlati
Visione di fermi immagine
Dimensione immagine
Torna all’inizio