Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > Espos.lunga NR

## Espos.lunga NR

Quando si imposta la velocità dell’otturatore su 1/3 di secondo o valori superiori (ripresa con esposizione prolungata), la riduzione dei disturbi viene attivata per la stessa durata di apertura dell’otturatore. In questo modo è possibile ridurre il disturbo di granulosità tipico di un’esposizione prolungata.

1. MENU 4 [Espos.lunga NR] modalità desiderata

| Attiv. | Consente di attivare la riduzione dei disturbi per lo stesso tempo di apertura dell’otturatore. Mentre è in corso la riduzione dei disturbi, viene visualizzato un messaggio e non è possibile riprendere un’altra immagine. Selezionare questa impostazione per dare priorità alla qualità dell’immagine.
| Disattiv. | [Espos.lunga NR] non viene utilizzato. Selezionare questa impostazione per dare priorità al tempo di ripresa.

Note

- Anche se [Espos.lunga NR] è impostato su [Attiv.], la riduzione dei disturbi non è disponibile nelle situazioni indicate di seguito:

- Quando [Modo avanzam.] è impostato su [Scatto Multiplo], [Sca.mult.prio.t.], [Autoscat.(mult.)] o [Esp.forc.: cont.]

- Quando [Selezione scena] è impostato su (Eventi sportivi) o (Crepuscolo senza treppiede)

- Nella modalità [Panoramica ad arco]

Argomenti correlati
Voci di MENU non disponibili per ogni modalità di ripresa
Torna all’inizio