Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Visione > Visione di fermi immagine > Visione di fermi immagine

## Visione di fermi immagine

1. Premere il tasto (Riproduzione) per cambiare la modalità di riproduzione.

1. Selezionare un’immagine con la rotellina di controllo.

Visione di immagini scattate con una fotocamera diversa
La fotocamera crea un file di database delle immagini su una scheda di memoria per la registrazione e la riproduzione di immagini. Le immagini che non sono registrate nel file di database delle immagini potrebbero non essere visualizzate correttamente.
Registrare le immagini riprese con altre fotocamere selezionando MENU 1 [Recupera DB immag.] per riprodurle su questa fotocamera.

- Utilizzare una batteria sufficientemente carica per registrare le immagini. Se per la registrazione delle immagini viene utilizzata una batteria con un livello di carica limitato, potrebbe essere impossibile registrare tutti i dati, oppure i dati potrebbero subire danni qualora la batteria si scarichi completamente.

Rotazione di un’immagine
È possibile ruotare un’immagine premendo il tasto Fn (Funzione) durante la visualizzazione del fermo immagine.
Argomenti correlati
Recupera DB immag.
Torna all’inizio