Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Modifica delle impostazioni > Menu di configurazione > Impost. punto accesso

## Impost. punto accesso

Uso della tastiera
Altre impostazioni
È possibile registrare manualmente il punto di accesso.
Prima di avviare la procedura, controllare il nome SSID del punto di accesso, il sistema di sicurezza e la password. La password potrebbe essere preimpostata in alcuni dispositivi. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni del punto di accesso wireless o rivolgersi all’amministratore di rete.

1. MENU 3 [Impost. punto accesso]

1. Selezionare il punto di accesso da registrare.

Se il punto di accesso desiderato è visibile sullo schermo:
Selezionare il punto di accesso desiderato.
Se il punto di accesso desiderato non è visibile sullo schermo:
Selezionare [Impostazione manuale] e configurare il punto di accesso.
* Per il metodo di immissione, consultare “Uso della tastiera”.

- Se è stato selezionato [Impostazione manuale], immettere il nome SSID del punto di accesso selezionare il sistema di sicurezza.

1. Immettere la password [OK]

- I punti di accesso per cui non è visualizzato non richiedono l’immissione di una password.

1. Selezionare [OK] e premere .

### Uso della tastiera

Sullo schermo viene visualizzata una tastiera quando è necessaria l’immissione manuale dei caratteri.
Selezionare il pulsante desiderato con ///, quindi premere per immettere il carattere.

| Nomi sullo schermo | Funzioni
(1) | Casella di immissione | Vengono visualizzati i caratteri immessi.
(2) | Cambia tipi di carattere | Ad ogni pressione di , vengono visualizzati alternatamente lettere dell’alfabeto, numeri e simboli.
(3) | Tastiera | Ad ogni pressione di , viene visualizzato il carattere immesso. Esempio: per immettere “abd” Selezionare il tasto per “abc” e premere una volta per visualizzare “a” selezionare “” per spostare il cursore (5) e premere selezionare il tasto per “abc” e premere due volte per visualizzare “b” selezionare il tasto per “def” e premere una volta per visualizzare “d”
(4) | Conferma | Consente di confermare l’immissione.
(5) | Sposta cursore | Consente di spostare a destra o a sinistra il cursore nella casella di immissione.
(6) | Elimina | Consente di eliminare il carattere che precede il cursore.
(7) |  | Consente di passare al maiuscolo o al minuscolo per il carattere successivo.
(8) | Spazio | Consente di immettere uno spazio.

- Per annullare l’immissione dei caratteri durante l’operazione, selezionare [Annulla].

### Altre impostazioni

È possibile configurare altre voci in base allo stato o al metodo di impostazione del punto di accesso.

Nomi sullo schermo | Funzioni
WPS PIN | Consente di visualizzare il codice PIN da immettere nel dispositivo connesso.
Impostaz. Indirizzo IP | Consente di scegliere tra [Automatico] e [Impostazione manuale].
Indirizzo IP | Immettere l’indirizzo impostato, se l’indirizzo IP deve essere immesso manualmente.
Maschera di subrete/ Gateway di default | Se [Impostaz. Indirizzo IP] è impostato su [Impostazione manuale], immettere l’indirizzo IP corrispondente all’ambiente di rete.
Collegam. prioritario | Consente di scegliere tra [Attiv.] e [Disattiv.] per [Collegam. prioritario].

Note

- Per assegnare la priorità al punto di accesso registrato, impostare [Collegam. prioritario] su [Attiv.].

Argomenti correlati
Pressione WPS
Torna all’inizio