Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > Impostazione registraz.

## Impostazione registraz.

A una dimensione maggiore dell’immagine del filmato corrisponde una qualità dell’immagine superiore. La qualità dell’immagine aumenta anche in presenza di una quantità superiore di dati utilizzati al secondo (velocità in bit media).

1. MENU 1 [Impostazione registraz.] modalità desiderata

#### Formato file: AVCHD

60i/50i:
I filmati vengono registrati a circa 60 campi/sec (per i dispositivi compatibili con 1080 60i) o 50 campi/sec (per dispositivi compatibili con 1080 50i), nella modalità interlacciata, con audio Dolby Digital, in formato AVCHD.
24p/25p:
I filmati vengono registrati a circa 24 fotogrammi/sec (per i dispositivi compatibili con 1080 60i) o 25 fotogrammi/sec (per dispositivi compatibili con 1080 50i), nella modalità progressiva, con audio Dolby Digital, in formato AVCHD.
60p/50p:
I filmati vengono registrati a circa 60 fotogrammi/sec (per i dispositivi compatibili con 1080 60i) o 50 fotogrammi/sec (per dispositivi compatibili con 1080 50i), nella modalità progressiva, con audio Dolby Digital, in formato AVCHD.

| Impostazione registraz. | Velocità in bit media | Descrizione
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Consente la ripresa con qualità dell’immagine alta nel formato 1920×1080 (60i/50i).
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Consente la ripresa con qualità dell’immagine standard nel formato 1920×1080 (60i/50i).
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Consente la ripresa con qualità dell’immagine massima nel formato 1920×1080 (60p/50p).
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mbps | Consente la ripresa con qualità dell’immagine alta nel formato 1920×1080 (24p/25p), creando un’atmosfera simile a quella dei film.
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mbps | Consente la ripresa con qualità standard nel formato 1920×1080 (24p/25p), creando un’atmosfera simile a quella dei film.

#### Formato file: MP4

I filmati vengono registrati nel formato MPEG-4 a circa 30 fotogrammi/sec (dispositivi compatibili con 1080 60i) o a circa 25 fotogrammi/sec (dispositivi compatibili con 1080 50i), con la modalità progressiva, audio AAC e formato mp4.

| Impostazione registraz. | Velocità in bit media | Descrizione
| 1440×1080 12M | 12 Mbps | Consente la ripresa nel formato 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mbps | Consente la ripresa nel formato VGA

Note

- Quando vengono selezionate le dimensioni dell’immagine [VGA 3M] viene prodotta un’immagine teleobiettivo.

- La creazione di dischi AVCHD dai filmati registrati con [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] o [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] richiederà del tempo, in quanto è necessario convertire la qualità dell’immagine. Per salvare i filmati [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] o [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] senza convertire la qualità dell’immagine, è necessario utilizzare dischi Blu-ray.

Argomenti correlati
Formato file
Torna all’inizio