Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > Comp.esposiz.

## Comp.esposiz.

È possibile regolare manualmente l’esposizione con incrementi di 1/3 EV nell’intervallo da -3,0 EV a +3,0 EV.

1. Premere / (Comp.esposiz.) sulla rotellina di controllo.

1. Selezionare il valore desiderato con la rotellina di controllo.

Regolazione dell’esposizione per immagini dall’aspetto migliore
A: sovraesposizione (troppa luce)
B: esposizione corretta
C: sottoesposizione (poca luce)

- Se l’immagine ripresa è sovraesposta, regolare [Comp.esposiz.] spostandolo verso il lato meno.

- Se l’immagine ripresa è sottoesposta, regolare [Comp.esposiz.] spostandolo verso il lato più.

Note

- Se si riprende un soggetto in condizioni di luce o buio particolarmente intense, la regolazione dell’esposizione potrebbe non essere efficace.

Argomenti correlati
Funzioni non disponibili per ogni modalità di ripresa
Torna all’inizio