Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > Modo mis.esp.

## Modo mis.esp.

Consente di selezionare [Modo mis.esp.], che stabilisce quale zona del soggetto misurare per determinare l’esposizione.

1. MENU 3 [Modo mis.esp.] modalità desiderata

| (Multipla) | Effettua la divisione in più zone e misura ogni zona. La fotocamera determina un’esposizione ben bilanciata (misurazione esposimetrica multipla).
| (Centro) | Effettua la misurazione al centro dell’immagine e determina l’esposizione in base alla luminosità del soggetto in quel punto (misurazione esposimetrica ponderata al centro).
| (Spot) | Allineare il mirino di misurazione esposimetrica locale (A) al soggetto per misurare una parte del soggetto (misurazione esposimetrica locale). Questa funzione è utile quando il soggetto è in controluce o quando esiste un forte contrasto tra il soggetto e lo sfondo.

Argomenti correlati
Voci di MENU non disponibili per ogni modalità di ripresa
Torna all’inizio