Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > Illuminatore AF

## Illuminatore AF

L’illuminatore AF fornisce una luce di schiarita per mettere più facilmente a fuoco un soggetto in un ambiente buio.
L’illuminatore AF genera una luce rossa che permette alla fotocamera di mettere a fuoco più facilmente il soggetto quando il viene premuto parzialmente pulsante di scatto, mantenendo attiva la luce finché non viene bloccata la messa a fuoco.
A questo punto viene visualizzato l’indicatore .

1. MENU 4 [Illuminatore AF] modalità desiderata

| Automatico | Consente di stabilire se utilizzare o meno l’illuminatore AF.
| Disattiv.

Note

- La messa a fuoco viene ottenuta a condizione che la luce dell’illuminatore AF raggiunga il soggetto, indipendentemente dal fatto che la luce riesca a raggiungere o meno il centro del soggetto.

- Non è possibile utilizzare [Illuminatore AF] nelle situazioni indicate di seguito:

- Nella modalità filmato

- Nella modalità [Panoramica ad arco]

- Quando è selezionata la modalità (Paesaggi), (Scena notturna), (Animali), (Fuochi artif.) o (Eventi sportivi) in [Selezione scena].

- Durante l’uso dell’illuminatore AF, la normale cornice del telemetro AF è disabilitata e ne viene visualizzata una nuova con una linea tratteggiata. L’illuminatore AF opera con priorità sui soggetti che si trovano in prossimità del centro dell’inquadratura.

- L’illuminatore AF produce una luce molto luminosa. Sebbene non vi siano pericoli per la salute, è preferibile non guardare direttamente nell’emettitore dell’illuminatore AF a distanza ravvicinata.

Torna all’inizio