Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > Modo di messa a fuoco

## Modo di messa a fuoco

Consente di selezionare il metodo di messa a fuoco adatto al movimento del soggetto.
AF è l’abbreviazione di “Auto Focus” (messa a fuoco automatica), una funzione che regola automaticamente la messa a fuoco.

1. MENU 2 [Modo di messa a fuoco] modalità desiderata

| (AF singolo) | La fotocamera blocca la messa a fuoco quando viene ottenuta la regolazione. Utilizzare [AF singolo] quando il soggetto è fermo.
| (AF continuo) | La fotocamera continua a mettere a fuoco mentre il pulsante di scatto è premuto parzialmente. Utilizzare questa impostazione quando il soggetto è in movimento.
| (Fuoco man. dir.) | Consente di utilizzare la messa a fuoco manuale e automatica in combinazione.
| (Mes. fuo. man.) | Consente di regolare manualmente la messa a fuoco.

### Uso di [Fuoco man. dir.]/[Mes. fuo. man.]

1. MENU 2 [Modo di messa a fuoco] [Fuoco man. dir.] o [Mes. fuo. man.]

1. Regolare la messa a fuoco ruotando l’anello di controllo.

- Utilizzare la funzione di picco, [Ingrand. mes. a fuo.] o [MF assistita] per regolare più facilmente la messa a fuoco.

- Quando [Modo di messa a fuoco] è impostato su [Fuoco man. dir.], la messa a fuoco automatica si attiva quando si preme parzialmente il pulsante di scatto.

Messa a fuoco con l’impostazione [Fuoco man. dir.]
L’uso di [Fuoco man. dir.] consente di utilizzare una combinazione delle regolazioni manuale e automatica della messa a fuoco.

- Dopo la messa a fuoco automatica, è possibile effettuare regolazioni precise della messa a fuoco manualmente.

È efficace per una messa a fuoco circoscritta. Tenere premuto parzialmente il pulsante di scatto, quindi ruotare l’anello di controllo.

- Regolare prima la messa a fuoco manualmente, quindi utilizzare la messa a fuoco automatica.

È efficace per la messa a fuoco su soggetti in fondo a una scena, che tendono ad apparire sfocati quando si utilizza la regolazione automatica della messa a fuoco.
Note

- Se la distanza di messa a fuoco è molto limitata, l’immagine potrebbe mostrare polvere o impronte digitali sull’obiettivo. Pulire l’obiettivo con un panno morbido o simili.

- Dopo aver cambiato il metodo di messa a fuoco, la distanza di messa a fuoco manuale impostata viene cancellata.

Argomenti correlati
Voci di MENU non disponibili per ogni modalità di ripresa
Livello effetto contorno
Funzione Tasto centrale
MF assistita
Torna all’inizio