Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione della modalità REG > Priorità diaframma

## Priorità diaframma

Consente di regolare il raggio di messa a fuoco o il livello di sfocatura dello sfondo.

1. Impostare la manopola del modo su (Priorità diaframma).

1. Ruotare la rotellina di controllo per selezionare l’apertura (valore F).

- Se si assegna [Priorità diaframma] all’anello di controllo, è possibile eseguire l’impostazione anche con l’anello di controllo. [Dettagli]

- È possibile selezionare un’apertura (valore F) compresa tra F1,8 e F11. Quando si porta la levetta W/T (zoom) verso il lato T, l’apertura minima (valore F) aumenta.

- La velocità dell’otturatore viene automaticamente regolata tra 1/2000 e 8 secondi.

1. Effettuare la ripresa con il pulsante di scatto.

Informazioni sull’apertura
Minore è l’apertura (valore F), più ampio è il foro che consente il passaggio della luce. La profondità di messa a fuoco diminuisce e ogni elemento, tranne gli oggetti entro un intervallo limitato, sarà sfocato. È una scelta utile per ritratti e scatti simili.
Maggiore è l’apertura (valore F), più piccolo è il foro che consente il passaggio della luce. Gli oggetti relativamente vicini e lontani dall’obiettivo appariranno nitidi. È una scelta utile per paesaggi e scatti simili.
Note

- Se non si ottiene l’esposizione corretta dopo aver eseguito le impostazioni, gli indicatori del valore di impostazione sullo schermo lampeggiano. È possibile effettuare riprese in questa condizione, ma si consiglia di regolare di nuovo i valori del flash.

- La luminosità dell’immagine visualizzata sullo schermo può differire da quella dell’immagine effettivamente registrata.

Argomenti correlati
Funzioni non disponibili per ogni modalità di ripresa
Voci di MENU non disponibili per ogni modalità di ripresa
Torna all’inizio