Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > Zoom Immag.nitida

## Zoom Immag.nitida

Scala di zoom totale quando è selezionato [Zoom Immag.nitida] (compreso lo zoom ottico 3,6×)
[Zoom Immag.nitida] consente di ingrandire l’immagine con una qualità dell’immagine simile a quella originale durante la ripresa di fermi immagine.
La fotocamera esegue prima lo zoom sulle immagini con la qualità dell’immagine originale, a seconda delle dimensioni scelte per l’immagine.
Se [Zoom Immag.nitida] è impostato su [Attiv.], la fotocamera passa automaticamente a [Zoom Immag.nitida] quando viene superato il raggio d’azione dello zoom senza che la qualità dell’immagine originale risulti inferiore.

1. MENU 4 [Zoom Immag.nitida] modalità desiderata

| Attiv. | Consente di eseguire lo zoom sulle immagini con una qualità dell’immagine simile a quella originale, a seconda delle dimensioni dell’immagine. Consente di passare a [Zoom Immag.nitida] nel raggio d’azione in cui è visualizzato .
| Disattiv. | [Zoom Immag.nitida] non viene utilizzato.

Note

- Per eseguire lo zoom sulle immagini nel raggio d’azione in cui può essere mantenuta la qualità dell’immagine originale, impostare sia [Zoom Immag.nitida] e [Zoom digitale] su [Disattiv.]. [Dettagli]

- La funzione [Zoom Immag.nitida] non è utilizzabile nelle situazioni indicate di seguito:

- Nella modalità filmato

- Nella modalità [Panoramica ad arco]

- Quando è attivata la funzione Otturatore sorriso.

- Quando [Modo avanzam.] è impostato su [Scatto Multiplo], [Sca.mult.prio.t.], [Autoritratto], [Autoscat.(mult.)] o [Esp.forc.: cont.].

- Quando [Qualità] è impostato su [RAW] o [RAW & JPEG].

- Se [ISO] è impostato su [Riduz. distur. su più fotogr.].

- Quando [Modo avanzam.] è impostato su [Scatto Multiplo], [Sca.mult.prio.t.], [Autoscat.(mult.)] o [Esp.forc.: cont.], oppure durante la registrazione dei filmati, lo zoom digitale può essere abilitato automaticamente, indipendentemente dall’impostazione di [Zoom digitale].

- La funzione Rilevamento visi non è utilizzabile nel raggio d’azione di [Zoom Immag.nitida].

### Scala di zoom totale quando è selezionato [Zoom Immag.nitida] (compreso lo zoom ottico 3,6×)

Le scale di zoom supportate dipendono dalle dimensioni dell’immagine.

#### Se [Rapp.aspetto] è impostato su [3:2]

Dimensioni dell’immagine | Scala di zoom totale
L: 20M | Circa 7,2×
M: 10M | Circa 10×
S: 5.0M | Circa 14×

Torna all’inizio