Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Modifica delle impostazioni > Menu di configurazione > Selettore PAL/NTSC (solo per modelli compatibili con 1080 50i)

## Selettore PAL/NTSC (solo per modelli compatibili con 1080 50i)

Consente di riprodurre i filmati registrati con la fotocamera su un televisore con sistema PAL/NTSC.

1. MENU 1 [Selettore PAL/NTSC] modalità desiderata

| PAL | Consente di riprodurre i filmati registrati con la fotocamera su un televisore con sistema PAL.
| NTSC | Consente di riprodurre i filmati registrati con la fotocamera su un televisore con sistema NTSC.

Note

- Questa funzione è fornita solo per i dispositivi compatibili con 1080 50i. Non è disponibile per i dispositivi compatibili con 1080 60i. I dispositivi compatibili con 1080 50i sono segnalati da un simbolo “50i” nella parte inferiore della fotocamera.

- Inserendo una scheda di memoria precedentemente formattata con il sistema PAL, viene visualizzato un messaggio che segnala la necessità di riformattare la scheda. Per la registrazione con il sistema NTSC, riformattare la scheda di memoria o utilizzare una scheda diversa.

- Se è selezionata la modalità NTSC, il messaggio “Funzionante in NTSC.” viene sempre visualizzato nella schermata di avvio ad ogni accensione della fotocamera.

Torna all’inizio