Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > Zoom digitale

## Zoom digitale

Consente di impostare la scala di zoom totale (compreso lo zoom ottico 3,6×). Se [Zoom digitale] è impostato su [Attiv.], la fotocamera esegue lo zoom sulle immagini senza ridurre la qualità originale, ma passa automaticamente a [Zoom digitale] quando viene superato il raggio d’azione dello zoom (per ottenere la qualità dell’immagine originale).
Se [Zoom Immag.nitida] è impostato su [Attiv.] per la ripresa di fermi immagine, la fotocamera passa automaticamente a [Zoom digitale] quando viene superato il raggio d’azione di [Zoom Immag.nitida]. [Dettagli]

1. MENU 4 [Zoom digitale] modalità desiderata

| Attiv. | La qualità dell’immagine risultante è inferiore quando è visualizzato è tuttavia possibile applicare alle immagini l’ingrandimento 4× fino alla scala di zoom massima.
| Disattiv. | Non utilizzare [Zoom digitale] durante la ripresa di fermi immagine. Se [Zoom digitale] è impostato su [Disattiv.], la funzione di zoom digitale viene attivata durante la registrazione di un filmato.

Note

- Se si utilizza [Zoom Immag.nitida], la scala di zoom massima per [Zoom digitale] è 2×.

- [Zoom digitale] non è disponibile nelle situazioni indicate di seguito:

- Nella modalità [Panoramica ad arco]

- Quando è attivata la funzione Otturatore sorriso.

- Se [Modo avanzam.] è impostato su [Autoritratto].

- Quando [Qualità] è impostato su [RAW] o [RAW & JPEG].

- Se [ISO] è impostato su [Riduz. distur. su più fotogr.].

- La funzione Rilevamento visi non è utilizzabile nel raggio d’azione di [Zoom digitale].

Torna all’inizio