Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione della modalità REG > Esposiz. manuale

## Esposiz. manuale

BULB
È possibile riprendere con l’esposizione preferita impostando manualmente la velocità dell’otturatore e il valore di apertura.

1. Impostare la manopola del modo su (Esposiz. manuale).

1. Premere sulla rotellina di controllo per selezionare la velocità dell’otturatore o l’apertura (valore F).

- Ad ogni pressione di , viene cambiata la voce da impostare.

1. Ruotare la rotellina di controllo per selezionare un valore.

Rotellina di controllo | Caratteristica
| Elementi in movimento
| Impostazioni della velocità dell’otturatore o dell’apertura (valore F)

- Se si assegna [Priorità diaframma] o [Priorità tempi] all’anello di controllo, è possibile eseguire l’impostazione anche con l’anello di controllo.

- Selezionare una velocità dell’otturatore compresa tra 1/2000 e 30 secondi. La ripresa può essere effettuata anche nella modalità [BULB].

- Se lo zoom è impostato completamente su W, è possibile selezionare un’apertura compresa tra F1,8 e F11.
  Se lo zoom è impostato completamente su T, è possibile selezionare un’apertura compresa tra F4,9 e F11.

1. Premere il pulsante di scatto per riprendere l’immagine.

Impostazione della velocità dell’otturatore e dell’apertura (valore F)
La differenza tra il valore impostato e l’esposizione corretta giudicata dalla fotocamera appare come un valore manuale misurato (MM) sullo schermo.
A: valore della velocità dell’otturatore
B: valore di apertura
C: misurazione manuale (MM)

- Se si imposta il valore dell’esposizione verso +, le immagini saranno più luminose; impostandolo verso –, le immagini appariranno più scure. “0” indica l’esposizione appropriata individuata dalla fotocamera.

- La velocità dell’otturatore di 0,4 secondi o superiore è indicata da [”], ad esempio 0,4”.

- Quando si imposta la velocità dell’otturatore più lenta, si consiglia di utilizzare un treppiede per impedire gli effetti della vibrazione.

- Se si selezionano velocità dell’otturatore lente, è necessario del tempo per elaborare i dati.

Note

- [ISO AUTO] non può essere selezionato per [ISO] nella modalità [Esposiz. manuale].

- Se non si ottiene l’esposizione corretta dopo aver eseguito le impostazioni, gli indicatori del valore di impostazione sullo schermo lampeggiano. È possibile riprendere in questa condizione, ma si consiglia di regolare di nuovo l’esposizione.

### BULB

È possibile riprendere le scie con un’esposizione prolungata. [BULB] è idoneo per la ripresa delle scie di luce, come nel caso dei fuochi artificiali.

1. Impostare la manopola del modo su (Esposiz. manuale).

1. Premere sulla rotellina di controllo per selezionare la velocità dell’otturatore.

1. Ruotare la rotellina di controllo in senso antiorario fino a visualizzare [BULB].

1. Premere parzialmente il pulsante di scatto per regolare la messa a fuoco.

1. Tenere premuto il pulsante di scatto per la durata della ripresa.

L’otturatore rimane aperto per tutto il tempo in cui il pulsante di scatto è premuto.
Note

- Poiché la velocità dell’otturatore diminuisce e si verificano facilmente vibrazioni della fotocamera, è consigliabile utilizzare un treppiede.

- Con un tempo di esposizione prolungato le immagini conterranno più disturbi.

- Dopo la ripresa, sarà eseguita la riduzione dei disturbi (Espos.lunga NR) per lo stesso tempo di apertura dell’otturatore. Non è possibile eseguire ulteriori riprese durante la riduzione.

- Quando viene attivata la funzione [Otturatore sorriso] o [HDR auto], non è possibile impostare la velocità dell’otturatore su [BULB].

- Se viene utilizzata la funzione [Otturatore sorriso] o [HDR auto] quando la velocità dell’otturatore è impostata su [BULB], la velocità dell’otturatore viene temporaneamente impostata su 30 secondi.

Argomenti correlati
Funzioni non disponibili per ogni modalità di ripresa
Voci di MENU non disponibili per ogni modalità di ripresa
Torna all’inizio