Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > DRO/HDR auto

## DRO/HDR auto

Ottimizzatore D-Range
HDR auto
Consente di correggere la luminosità o il contrasto.

1. MENU 3 [DRO/HDR auto] modalità desiderata

| (Disattiv.) | [DRO/HDR auto] non viene utilizzato.
| (Ott.gamma din.) | Dividendo l’immagine in aree più piccole, la fotocamera analizza il contrasto di luce e ombra tra il soggetto e lo sfondo, producendo l’immagine con una luminosità e una gradazione ottimali.
| (HDR auto) | Consente di riprendere tre immagini con esposizioni diverse e di sovrapporre l’area luminosa dell’immagine sottoesposta e l’area scura dell’immagine sovraesposta per creare un’immagine con una gradazione ricca. Vengono registrate un’immagine con l’esposizione corretta e una sovrapposta.

### Ottimizzatore D-Range

1. MENU 3 [DRO/HDR auto] [Ott.gamma din.]

1. Selezionare il livello ottimale con / sulla rotellina di controllo.

| (Ott. gamma din.: automatico) | Consente di correggere automaticamente la luminosità.
| (Livello)* | Consente di ottimizzare le gradazioni di un’immagine registrata in ogni area dell’immagine. Selezionare il livello ottimale tra Lv1 (debole) e Lv5 (forte).

* Il numero Lv accanto al simbolo indica il valore dell’impostazione corrente.
Note

- Durante la ripresa con [Ott.gamma din.], l’immagine potrebbe contenere disturbi. Selezionare il livello corretto selezionando l’immagine registrata, sopratutto se si desidera esaltare l’effetto.

### HDR auto

1. MENU 3 [DRO/HDR auto] [HDR auto]

1. Selezionare il livello ottimale con / sulla rotellina di controllo.

| (HDR auto: differ. espos. auto.) | Consente di correggere automaticamente la differenza di esposizione.
| (Livello di differenza dell’esposizione)* | Consente di impostare la differenza di esposizione in base al contrasto del soggetto. Selezionare il livello ottimale tra 1,0 EV (debole) e 6,0 EV (forte). Ad esempio, se si imposta il valore dell’esposizione su 2,0EV, verranno composte tre immagini; –1,0EV, esposizione ottimale e +1,0EV.

* Il numero EV accanto al simbolo indica il valore dell’impostazione corrente.
Note

- Visto che l’otturatore viene rilasciato tre volte per uno scatto, occorre prestare attenzione a quanto segue:

- Utilizzare questa funzione quando il soggetto è fermo e non lampeggia.

- Non ripetere la composizione.

- Questa funzione non può essere utilizzata con le immagini RAW.

- Non è possibile avviare la ripresa successiva fino al completamento del processo di acquisizione.

- Potrebbe essere impossibile ottenere l’effetto desiderato in base alla differenza di luminanza di un oggetto e alle condizioni di ripresa.

- Se si usa il flash, questa funzione ha un effetto limitato.

- Se il contrasto della scena è limitato o se si sono verificati la vibrazione della fotocamera o la sfocatura del soggetto, potrebbe essere impossibile ottenere immagini HDR piacevoli. Se la fotocamera rileva questa situazione, sull’immagine registrata viene indicato per informare della situazione. Effettuare di nuovo la ripresa, se necessario, ripetendo la composizione o prestando attenzione alla sfocatura.

Argomenti correlati
Voci di MENU non disponibili per ogni modalità di ripresa
Torna all’inizio