Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Visione > Visione di filmati > Visione di filmati

## Visione di filmati

1. Premere il tasto (Riproduzione) per cambiare la modalità di riproduzione.

1. MENU 1 [Sel.fermo imm./fil.] [Visione cartella (MP4)] o [Visione AVCHD].

- Per ritornare alla modalità di riproduzione dei fermi immagine, selezionare [Visione cart. (Fermo imm. )].

1. Selezionare un filmato con la rotellina di controllo.

1. Premere .

Viene avviata la riproduzione del filmato. Se un file di filmato viene riprodotto fino alla fine, la fotocamera avvia automaticamente la riproduzione del file di filmato successivo.

#### Schermata di visione del filmato

Viene visualizzata la barra di riproduzione, che consente di controllare la posizione di riproduzione di un filmato.
Nella schermata di visione del filmato viene visualizzato ////.
L’icona visualizzata dipende dalle impostazioni di registrazione.

Rotellina di controllo | Azione durante la riproduzione di filmati
| Pausa/Riproduzione
| Avanzamento rapido
| Riavvolgimento rapido
Ruotare la rotellina di controllo in senso orario durante la pausa. | Riproduzione al rallentatore
Ruotare la rotellina di controllo in senso antiorario durante la pausa. I filmati vengono riprodotti un fotogramma alla volta. | Riproduzione al rallentatore all’indietro
/ | Volume
| Display informativo

Note

- Potrebbe essere impossibile riprodurre alcune immagini riprese utilizzando altre fotocamere.

Argomenti correlati
Sel.fermo imm./fil.
Torna all’inizio