Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > Funz. Zoom su anello

## Funz. Zoom su anello

Consente di impostare il metodo di zoom quando la funzione di zoom è assegnata all’anello di controllo.
Nell’impostazione predefinita, la funzione di zoom è assegnata all’anello di controllo quando la modalità di ripresa è impostata su [Auto. intelligente] o [Autom. superiore].

1. MENU 2 [Funz. Zoom su anello] modalità desiderata

| Standard | Consente di eseguire lo zoom avanti e indietro con l’anello di controllo.
| Incremento | Consente di eseguire lo zoom avanti e indietro a incrementi di lunghezza focale fissi con l’anello di controllo. Gli incrementi fissi* sono 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm e 100 mm. * Equivalente 35 mm

Note

- Nei casi indicati di seguito, lo zoom sarà [Standard] anche se è impostato [Incremento].

- Quando si esegue lo zoom con la levetta W/T (zoom)

- Durante la registrazione di filmati

- Quando si utilizzano funzioni di zoom diverse dallo zoom ottico

Argomenti correlati
Anello di controllo
Torna all’inizio