Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > Dimens. imm.(Dual Rec)

## Dimens. imm.(Dual Rec)

Consente di impostare le dimensioni dei fermi immagine ripresi durante la registrazione di un filmato.

1. MENU 1 [Dimens. imm.(Dual Rec)] dimensioni desiderate

#### Se [Impostazione registraz.] non è impostato su [VGA 3M]

| L: 17M | Per la visione su un televisore ad alta definizione e la stampa fino al formato A3+
| S: 4.2M | Per la visione su un televisore ad alta definizione

#### Se [Impostazione registraz.] è impostato su [VGA 3M]

| L: 13M | Per stampe fino al formato A3
| S: 3.2M | Per stampe fino al formato 10×15 cm o 13×18 cm

Argomenti correlati
Voci di MENU non disponibili per ogni modalità di ripresa
Torna all’inizio