Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Modifica delle impostazioni > Menu di configurazione > Modo dimostrativo

## Modo dimostrativo

Quando si alimenta la fotocamera con l’alimentatore CA AC-UD10 (in vendita separatamente) o AC-UD11 (in vendita separatamente), è possibile stabilire se utilizzare una dimostrazione della riproduzione di filmati. Se non è necessario visualizzare una dimostrazione, impostare [Disattiv.].

1. MENU 4 [Modo dimostrativo] modalità desiderata

| Attiv. | Consente di avviare automaticamente la dimostrazione dei filmati quando non vengono eseguite operazioni per circa un minuto nel display delle informazioni di registrazione. Disponibile per i filmati AVCHD protetti. Consente di proteggere il filmato AVCHD con la data e ora di ripresa meno recente.
| Disattiv. | La dimostrazione non viene eseguita.

Torna all’inizio