Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione della modalità REG > Programmata auto.

## Programmata auto.

Consente di riprendere con l’esposizione regolata automaticamente (velocità dell’otturatore e valore di apertura). È inoltre possibile selezionare diverse impostazioni utilizzando il menu.

1. Impostare la manopola del modo su (Programmata auto.).

1. Effettuare la ripresa con il pulsante di scatto.

### Cambiamento di programmazione

È possibile cambiare la combinazione dell’apertura (valore F) e della velocità dell’otturatore mantenendo l’esposizione fissa quando il flash è impostato su [Flash disattiv.].

1. Ruotare la rotellina di controllo.

“” sullo schermo cambia in “” e la modalità di ripresa passa al cambiamento di programmazione.

1. Ruotare la rotellina di controllo per selezionare la combinazione di apertura (valore F) e velocità dell’otturatore.

1. Effettuare la ripresa con il pulsante di scatto.

- Per annullare il cambiamento di programmazione, ruotare la rotellina di controllo per riportare l’indicazione a “”.

Note

- In base alla luminosità dell’ambiente, il cambiamento di programmazione potrebbe non essere utilizzato.

- Portare la manopola del modo su un’indicazione diversa da “” o spegnere la fotocamera per annullare l’impostazione eseguita.

- Quando la luminosità cambia, anche l’apertura (valore F) e la velocità dell’otturatore cambiano conservando la quantità di cambiamento.

- Quando si cambia l’impostazione [Modo flash], il cambiamento di programmazione viene annullato.

Argomenti correlati
Funzioni non disponibili per ogni modalità di ripresa
Voci di MENU non disponibili per ogni modalità di ripresa
Torna all’inizio