Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funciones de toma útiles > Utilización de las funciones de toma de imagen > Func. Zoom en anillo

## Func. Zoom en anillo

Ajusta el método de zoom cuando la función de zoom está asignada al Anillo de control.
En el ajuste predeterminado, la función de zoom está asignada al Anillo de control cuando el modo de toma está ajustado en [Auto. inteligente] o [Automático superior].

1. MENU 2 [Func. Zoom en anillo] el modo deseado

| Estándar | Permite acercar/alejar con zoom uniformemente utilizando el Anillo de control.
| Paso | Permite acercar/alejar con zoom en pasos de distancia focal fijos, utilizando el Anillo de control. Los pasos fijos* son 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm y 100 mm * Equivalente a 35 mm

Notas

- En los casos siguientes, el zoom será [Estándar] incluso si se ha ajustado [Paso].

- Cuando se utiliza el zoom mediante la palanca W/T (zoom)

- Durante la grabación de películas

- Cuando se utilizan funciones de zoom distintas al zoom óptico

Tema relacionado
Anillo de control
Volver al principio