Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Cambio de ajustes > Menú Ajustes > Selector PAL/NTSC (solo para modelos compatibles con 1080 50i)

## Selector PAL/NTSC (solo para modelos compatibles con 1080 50i)

Reproduce películas grabadas con la cámara en un televisor con sistema PAL/NTSC.

1. MENU 1 [Selector PAL/NTSC] el modo deseado

| PAL | Reproduce películas grabadas con la cámara en un televisor con sistema PAL.
| NTSC | Reproduce películas grabadas con la cámara en un televisor con sistema NTSC.

Notas

- Esta función solo se proporciona con dispositivos compatibles con 1080 50i. No se proporciona con dispositivos compatibles con 1080 60i. Los dispositivos compatibles con 1080 50i llevan una marca “50i” en la parte inferior de la cámara.

- Si inserta una tarjeta de memoria previamente formateada con el sistema PAL, se aparecerá un mensaje indicándole que debe volver a formatear la tarjeta. Cuando grabe películas utilizando el sistema NTSC, vuelva a formatear la tarjeta de memoria o utilice otra tarjeta de memoria.

- Cuando el modo NTSC esté seleccionado, cada vez que encienda la cámara aparecerá el mensaje “Activo en NTSC.” en la pantalla de inicio.

Volver al principio