Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Toma de imágenes fijas > Toma de imágenes fijas

## Toma de imágenes fijas

1. Ajuste el dial de modo en (Auto. inteligente).

1. Sujete la cámara sin moverla como se muestra en la ilustración.

- No cubra el flash con los dedos.

1. Pulse el botón del disparador hasta la mitad para enfocar.

Cuando la imagen está enfocada, suena un pitido y se ilumina el indicador ( o ).
Indicador de enfoque
se ilumina: La imagen está enfocada.
se ilumina: La imagen está enfocada. La posición enfocada cambiará para adaptarse al movimiento del motivo.
se ilumina: La cámara está realizando el enfoque.
parpadea: El enfoque ha fallado.

- La distancia de toma de imagen más corta es de aproximadamente 5 cm (W), 55 cm (T) (desde el objetivo).

1. Pulse el botón del disparador a fondo.

- No cubra la parte (A) mostrada en la ilustración.

- Cuando utilice el flash, el flash (B) se desplegará automáticamente. Si no va a utilizar el flash, presiónelo hacia abajo manualmente.

Si quiere tomar una imagen fija de un motivo que es difícil de enfocar

- Cuando la cámara no pueda enfocar automáticamente, el indicador de enfoque parpadeará y el pitido no sonará. Recomponga la toma o cambie el ajuste del enfoque. [Detalles]

- Es posible que sea difícil enfocar en las situaciones siguientes:

- Esté oscuro y el motivo esté distante.

- El contraste entre el motivo y el fondo sea escaso.

- El motivo sea visto a través de un cristal.

- El motivo esté moviéndose rápidamente.

- Haya luz reflectante o superficies brillantes.

- El motivo tenga luz de fondo o haya una luz intermitente.

Tema relacionado
Visionado de imágenes fijas
Tamaño de imagen
Volver al principio