Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo GRABAR > Exposición manual

## Exposición manual

BULB
Puede tomar imágenes con su exposición favorita ajustando manualmente la velocidad de obturación y el valor de la abertura.

1. Ajuste el dial de modo en (Exposición manual).

1. Pulse de la rueda de control para seleccionar la velocidad de obturación o la abertura (valor F).

- Cada vez que pulse , cambiará el elemento a ajustar.

1. Gire la rueda de control para seleccionar un valor.

Rueda de control | Característica
| Movimiento de elementos
| Ajustes de velocidad de obturación o abertura (valor F)

- Cuando [Priorid. abertura] o [Prior. tiempo expos.] se asignan al Anillo de control, también puede ajustarlos utilizando el Anillo de control.

- Seleccione una velocidad de obturación desde 1/2 000 segundo hasta 30 segundo. También puede tomar imágenes en el modo [BULB].

- Cuando el zoom está ajustado completamente en W, puede seleccionar una abertura desde F1,8 hasta F11.
  Cuando el zoom está ajustado completamente en T, puede seleccionar una abertura desde F4,9 hasta F11.

1. Pulse el botón del disparador para tomar la imagen.

Ajuste de la velocidad de obturación y la abertura (valor F)
La diferencia entre el valor que usted ajusta y la exposición apropiada estimada por la cámara aparece en la pantalla como un valor de medición manual (MM).
A: Valor de la velocidad de obturación
B: Valor de la abertura
C: Medición manual (MM)

- Si ajusta el valor de la exposición hacia +, las imágenes se volverán más brillantes; y hacia –, las imágenes se volverán más oscuras. “0” indica la exposición apropiada tal como la analiza la cámara.

- Una velocidad de obturación de 0,4 segundo o de mayor duración se indica mediante [”]; por ejemplo, 0,4”.

- Cuando ajuste la velocidad de obturación en un valor más bajo, es recomendable que utilice un trípode para evitar los efectos de la vibración.

- Si selecciona velocidades de obturación lentas, llevará más tiempo procesar los datos.

Notas

- [ISO AUTO] no se puede seleccionar para [ISO] en el modo [Exposición manual].

- Si no se obtiene una exposición apropiada mediante los ajustes, los indicadores del valor de ajuste situados en la pantalla parpadearán. Puede tomar la imagen en estas condiciones, pero se recomienda volver a ajustar la exposición.

### BULB

Puede tomar estelas con una exposición larga. [BULB] es adecuado para tomar estelas de luz, como los fuegos artificiales.

1. Ajuste el dial de modo en (Exposición manual).

1. Pulse de la rueda de control para seleccionar la velocidad de obturación.

1. Gire la rueda de control en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que se indique [BULB].

1. Pulse el botón del disparador hasta la mitad para ajustar el enfoque.

1. Mantenga pulsado el botón del disparador el tiempo que dure la toma.

Mientras se mantenga pulsado el botón del disparador, el obturador permanecerá abierto.
Notas

- Como la velocidad de obturación se volverá lenta y tenderán a producirse sacudidas de la cámara con mayor facilidad, se recomienda el uso de un trípode.

- Cuanto más largo sea el tiempo de exposición, más visible será el ruido de la imagen.

- Después de la toma, se realizará la reducción de ruido (RR Exp.Larga) durante el mismo período de tiempo en que el obturador estuvo abierto. Durante la reducción de ruido no podrá continuar haciendo tomas.

- Cuando la función [Captador sonrisas] o [HDR automát.] está activada, la velocidad de obturación no se puede ajustar en [BULB].

- Si se utiliza la función [Captador sonrisas] o [HDR automát.] con la velocidad de obturación ajustada en [BULB], la velocidad de obturación se ajustará temporalmente en 30 segundo.

Tema relacionado
Funciones no disponibles para todos los modos de toma
Elementos de MENU no disponibles para todos los modos de toma
Volver al principio