Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funciones de toma útiles > Utilización de las funciones de toma de imagen > Modo manejo

## Modo manejo

Toma automática con temporizador de autorretrato
Puede ajustar un modo de manejo, tal como continuo, autodisparador o toma con variación de exposición. También puede seleccionar el [Modo manejo] desde MENU.

1. Pulse / (Modo manejo) de la rueda de control.

- Cuando haya otra función asignada a la rueda de control, pulse el botón MENU 2 [Modo manejo].

1. Seleccione el modo deseado con la rueda de control.

- Seleccione los ajustes detallados utilizando / si el modo seleccionado tiene tales opciones.

| (Captura única) | La cámara toma una única imagen sin utilizar el autodisparador.
| (Captura continua) | La cámara toma imágenes continuas mientras el botón del disparador está pulsado.
| (Vel. prior. cont.) | Toma imágenes continuamente a alta velocidad mientras mantiene pulsado el botón del disparado. Los ajustes de enfoque y brillo de la primera toma se utilizan para las tomas siguientes.
| (Autodispar) | Ajusta el autodisparador en 10 segundo o 2 segundo de retardo. Cuando pulse el botón del disparador, la lámpara del autodisparador parpadeará, y sonará un pitido hasta que se accione el obturador. Para cancelar, pulse / otra vez.
| (Autorretrato) | Ajusta el autodisparador a temporizador de autorretrato. Cuando la cámara detecta el número especificado de caras, suena un pitido, y 2 segundo después se acciona el obturador.
| (Autodisp.(Cont.)) | La cámara toma fotogramas continuos 10 segundo después de que se pulse el botón del disparador. Seleccione el número de fotogramas entre tres o cinco.
| (Var.exp: Cont.) | Toma tres imágenes, cada una con grados de brillo diferentes. Puede ajustar el valor de la desviación de la variación de exposición (pasos).
| (Var.exp.Bal.Bla.) | Toma tres imágenes, cada una con grados de brillo diferentes de acuerdo con los ajustes seleccionados de balance blanco, temperatura de color y filtro de color. Puede seleccionar el valor de la desviación de la variación de exposición (pasos) entre [Lo] o [Hi].

Observaciones para evitar el desenfoque
Si sus manos o su cuerpo se mueven mientras sujeta la cámara y pulsa el botón del disparador, se producirá “Movimiento de la cámara”.
El movimiento de la cámara ocurre con frecuencia en condiciones de poca luz o velocidad de obturación lenta, tales como las que se presentan en el modo (Retrato nocturno) o (Escena nocturna).
Para reducir el movimiento de la cámara, ajuste el autodisparador a 2 segundo de retardo y mantenga los brazos contra sus costados una vez pulsado el botón del disparador.
Notas

- Cuando [Modo manejo] está ajustado en [Autodisp.(Cont.)] o [Var.exp: Cont.], [Modo flash] está ajustado en [Flash desactiv.].

- Cuando el nivel de la batería sea bajo o la tarjeta de memoria esté llena, la ráfaga se detendrá.

### Toma automática con temporizador de autorretrato

Oriente el objetivo hacia usted para que el número seleccionado de caras se refleje en la pantalla. El obturador se acciona automáticamente. No mueva la cámara después de sonar el pitido.

- También puede tomar una imagen pulsando el botón del disparador durante esta operación.

Tema relacionado
Funciones no disponibles para todos los modos de toma
Volver al principio