Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funciones de toma útiles > Utilización de las funciones de toma de imagen > Compensar exp.

## Compensar exp.

Puede ajustar la exposición manualmente en pasos de 1/3 EV en un rango de –3,0 EV a +3,0 EV.

1. Pulse / (Compensar exp.) de la rueda de control.

1. Seleccione el valor deseado utilizando la rueda de control.

Ajuste de la exposición para obtener imágenes de mejor apariencia
A: sobreexposición (demasiada luz)
B: exposición correcta
C: subexposición (muy poca luz)

- Cuando la imagen tomada está sobreexpuesta, ajuste [Compensar exp.] a menos.

- Cuando la imagen tomada está subexpuesta, ajuste [Compensar exp.] a más.

Notas

- Si toma un motivo en condiciones de mucho brillo u oscuridad, o si utiliza el flash, el ajuste de la exposición podrá no ser efectivo.

Tema relacionado
Funciones no disponibles para todos los modos de toma
Volver al principio