Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Cambio de ajustes > Menú Ajustes > Ajustes de carga

## Ajustes de carga

Transferencia de datos de imagen utilizando la tarjeta Eye-Fi
Ajuste si quiere o no utilizar la función de carga de una tarjeta Eye-Fi (disponible en el comercio), cuando utiliza la tarjeta Eye-Fi con esta cámara.
[Ajustes de carga] solamente se visualiza cuando la tarjeta Eye-Fi está insertada en la cámara.

1. MENU 2 [Ajustes de carga] el modo deseado

| Activar | Utiliza la función de carga. El icono de visualización del modo Eye-Fi en la pantalla cambiará dependiendo del modo de comunicación de la tarjeta Eye-Fi. : la tarjeta Eye-Fi está en modo de en espera. No hay imagen para enviar. : la tarjeta Eye-Fi está en modo de en espera para cargar. : la tarjeta Eye-Fi está en modo de conexión. : la tarjeta Eye-Fi está cargando imágenes. : ha ocurrido un error.
| Desactivar | No se utiliza la función de carga.

Notas

- Las tarjetas Eye-Fi solo se venden en algunos países o regiones.

- Para obtener más información sobre la tarjeta Eye-Fi, póngase en contacto con el fabricante o el comerciante de tarjetas Eye-Fi directamente.

- Las tarjetas Eye-Fi solamente están permitidas en los países y regiones en los que se compran. Es posible que esté sujeto a responsabilidades debido a restricciones locales.

- La tarjeta Eye-Fi tiene una función LAN inalámbrica. No inserte la tarjeta Eye-Fi donde esté prohibida una LAN inalámbrica, tal como a bordo de un avión. Si la tarjeta Eye-Fi está insertada, ajuste [Ajustes de carga] en [Desactivar]. Cuando la función de carga de la tarjeta Eye-Fi está ajustada en [Desactivar], se visualiza en la pantalla.

### Transferencia de datos de imagen utilizando la tarjeta Eye-Fi

1. Realice los ajustes del punto de acceso LAN inalámbrico o los ajustes de la dirección de transferencia de la tarjeta Eye-Fi.

Para más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con la tarjeta Eye-Fi.

1. Después de haber terminado los ajustes, inserte la tarjeta Eye-Fi en la cámara, y tome las imágenes.

Las imágenes grabadas se transfieren automáticamente a través de la LAN inalámbrica a un PC, etc.
Notas

- Cuando se cargan datos de imagen, la Función de apagado automático no está disponible.

- Si se visualiza el icono (error), expulse y vuelva a insertar la tarjeta Eye-Fi, o desconecte la alimentación de la cámara y conéctela otra vez. Si todavía se visualiza el icono (error), la tarjeta Eye-Fi podrá estar estropeada. Para más detalles, póngase en contacto con Eye-Fi, Inc.

- Es posible que las comunicaciones LAN inalámbricas se vean interrumpidas por otros dispositivos de comunicación. Si la recepción de datos es insuficiente, acerque más la cámara al punto de acceso.

- Algunas tarjetas Eye-Fi tienen un “Endless Memory Mode”. Este producto no admite “Endless Memory Mode”. Asegúrese de que las tarjetas Eye-Fi que inserta en este producto tienen desactivado “Endless Memory Mode”. Para más detalles sobre el ajuste “Endless Memory Mode”, consulte el manual de instrucciones suministrado con la tarjeta Eye-Fi.

Volver al principio