Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funciones de toma útiles > Utilización de las funciones de toma de imagen > ISO

## ISO

1. MENU 3 [ISO] el modo deseado

- En caso de que seleccione [Reduc. ruido varios fotogr.] o [ISO AUTO], pulse de la rueda de control para visualizar la pantalla de ajustes, después seleccione el valor deseado.

| (Reduc. ruido varios fotogr.) | La cámara superpone las tomas continuas para ofrecer una imagen con menos resultados de ruido. Pulse de la rueda de control para visualizar la pantalla de ajustes, después seleccione un valor deseado desde ISO AUTO, de 200 a 25 600, utilizando /.
| (ISO AUTO) | La cámara ajusta la sensibilidad ISO automáticamente basándose en las condiciones de luz del entorno. Puede ajustar el valor ISO máximo y mínimo para el modo [ISO AUTO]. Pulse para visualizar la pantalla de ajustes.
| 100/125/160/200/400/800/1 600/3 200/6 400/12 800 | Puede reducir el desenfoque de la imagen en lugares oscuros o con motivos que se mueven aumentando la sensibilidad ISO (seleccione un número más alto).

Ajuste de la sensibilidad ISO (Índice de exposición recomendado)
La sensibilidad ISO es una clasificación de velocidad para soportes de grabación que llevan un sensor de imagen que recibe luz. Aun cuando la exposición sea igual, las imágenes variarán dependiendo de la sensibilidad ISO.
Sensibilidad ISO alta
Graba una imagen brillante incluso en lugares oscuros a la vez que aumenta la velocidad de obturación para reducir el desenfoque.
Sin embargo, la imagen tiende a alterarse.
Sensibilidad ISO baja
Graba una imagen de tonalidad más suave.
Sin embargo, cuando la exposición sea insuficiente, es posible que la imagen sea más oscura.
Notas

- No se puede seleccionar [ISO AUTO] cuando la cámara está ajustada en [Exposición manual]. [ISO 160] es el ajuste predeterminado.

- Cuando [ISO] esté ajustado en un valor inferior a ISO 160, es posible que el rango para el brillo del motivo grabable (gama dinámica) disminuya.

- Para películas, está disponible el valor de ISO 160 a ISO 3 200.

- Cuando [ISO] está ajustado en [Reduc. ruido varios fotogr.], la cámara superpone las imágenes. Llevará más tiempo grabar una imagen, y el flash no responderá.

Tema relacionado
Elementos de MENU no disponibles para todos los modos de toma
Volver al principio