Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funciones de toma útiles > Utilización de las funciones de toma de imagen > Control. con smartph.

## Control. con smartph.

Conexión de la cámara a un smartphone Android
Conexión de la cámara a un smartphone iOS
Conexión de la cámara a un smartphone Android con un solo toque (Función Un solo toque remota (NFC))
Funciones que se pueden ajustar con el smartphone
Puede tomar imágenes fijas y películas al controlar de forma remota la cámara mediante un smartphone.
También puede guardar en su smartphone imágenes fijas grabadas. Instale la aplicación de soporte de smartphone “PlayMemories Mobile” en su smartphone de la tienda de aplicaciones. Si “PlayMemories Mobile” ya se ha instalado en su smartphone, actualícelo a la versión más reciente.
Para obtener más detalles sobre “PlayMemories Mobile”, consulte el sitio web de asistencia técnica (http://www.sony.net/pmm/).

1. MENU 1 [Control. con smartph.]

1. Conecte la cámara al smartphone utilizando la información que aparece en la pantalla cuando la cámara esté lista para conectarse. Los métodos de conexión varían en función del tipo de smartphone. [Detalles] [Detalles]

- Si asigna [Control. con smartph.] a / en la rueda de control, puede visualizar la pantalla de control del smartphone inmediatamente al pulsar /.

1. Determine la composición en la pantalla del smartphone y, a continuación, pulse el botón del disparador (A) para capturar.

- Puede controlar el zoom con el botón de zoom (B).

- Puede cambiar entre imágenes fijas y películas (C).

- Puede configurar los ajustes de [Flash], [Autodispar] o guardar las imágenes en su smartphone (D). [Detalles]

Notas

- Cuando el tamaño de imagen no sea [VGA], las imágenes fijas grabadas en un smartphone estarán en formato [2M].

- No se pueden grabar películas en un smartphone.

### Conexión de la cámara a un smartphone Android

1. Inicie “PlayMemories Mobile” en su smartphone.

1. Seleccione (DIRECT-XXXX : DSC-XXXX).

1. Introduzca la contraseña que aparece en la cámara.

El smartphone está conectado a la cámara.

### Conexión de la cámara a un smartphone iOS

1. Seleccione (DIRECT-XXXX : DSC-XXXX) en la pantalla de ajustes de Wi-Fi de iOS.

1. Introduzca la contraseña que aparece en la cámara.

El smartphone está conectado a la cámara.

1. Inicie “PlayMemories Mobile” en su smartphone.

### Conexión de la cámara a un smartphone Android con un solo toque (Función Un solo toque remota (NFC))

Puede conectar la cámara a un smartphone NFC con un solo toque, sin necesidad de realizar ajustes complicados.

1. Active las funciones NFC del smartphone.

1. Ajuste la cámara en el modo de toma de imagen.

Puede utilizar la función NFC solo cuando (Marca N) se visualice en la pantalla.

1. Conecte con un solo toque la cámara al smartphone.

El smartphone está conectado a la cámara y “PlayMemories Mobile” está activado. Se visualiza la pantalla de control del smartphone.

- Siga tocando hasta que “PlayMemories Mobile” se inicie (1 o 2 segundo).

- Toque la marca N del smartphone para que entre en contacto con (Marca N) de la cámara. Si no hay ninguna marca N en el smartphone, consulte el manual del smartphone.

Acerca de NFC
NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite una comunicación inalámbrica de corto alcance entre varios dispositivos, como teléfonos móviles y etiquetas IC. Gracias a la función NFC, la comunicación de datos se logra fácilmente con solo tocar el símbolo correspondiente o el lugar designado en los dispositivos compatibles con NFC.

- La NFC (Near Field Communication) es un estándar internacional de la tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance.

Notas

- Si no puede conectar correctamente el smartphone y la cámara, haga lo siguiente.

- Active “PlayMemories Mobile” en el smartphone y, a continuación, muévalo lentamente alrededor de (Marca N) de la cámara.

- Si su smartphone tiene una funda, quítesela.

- Si la cámara tiene una funda, quítesela.

- Si ha acoplado un trípode a la cámara, retire el trípode de manera temporal.

- Confirme que las funciones NFC están activadas en el smartphone.

- Cuando la cámara esté en Modo avión, no se podrá establecer ninguna conexión con el smartphone. Ajuste [Modo avión] en [Desactivar].

- Si conecta la cámara a un smartphone a través de NFC mientras se visualiza la pantalla de reproducción en la cámara, la imagen que se esté reproduciendo se transferirá al smartphone.

### Funciones que se pueden ajustar con el smartphone

Flash | Seleccione [Desactivar] o [Automático].
Autodispar | Seleccione [Desactivar], [2 s] o [10 s].
Comprob. de revis | Seleccione [Desactivar], [Sólo revisar] o [Revisar, guardar img]. Si selecciona [Revisar, guardar img], también puede guardar imágenes fijas en su smartphone.

Volver al principio