Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funciones de toma útiles > Utilización de las funciones de toma de imagen > Área enf. auto.

## Área enf. auto.

Utilización del Punto flexible
Puede cambiar el área de enfoque. Utilice el menú cuando resulte difícil obtener el enfoque adecuado en el modo de enfoque automático.

1. MENU 2 [Área enf. auto.] el modo deseado

| (Multi) | Enfoca un motivo en todos los rangos del cuadro del visor automáticamente. Cuando pulse el botón del disparador hasta la mitad en modo de toma de imagen fija, se visualizará un cuadro verde alrededor del área que está enfocada. Cuando la función Detección de cara está activada, el AF funciona con prioridad en caras.
| (Centro) | Enfoca un motivo del centro del cuadro del visor automáticamente. Utilizándolo con la función de bloqueo AF, podrá componer la imagen de la forma que quiera.
| (Punto flexible) | Le permite mover el cuadro del visor de rango AF al punto deseado en la pantalla y enfocar un motivo diminuto en un área reducida.

Notas

- Cuando utilice las funciones siguientes, el cuadro del visor de rango AF se desactivará y aparecerá en una línea de puntos. En este caso, la cámara responderá enfocando los motivos que se encuentran en el centro de la pantalla.

- Funciones de zoom distintas del zoom óptico

- [Iluminador AF]

- Si el enfoque seguido está activado, la cámara enfocará con prioridad al motivo que se va a seguir.

### Utilización del Punto flexible

[Punto flexible] resulta útil cuando toma la imagen de un motivo que no se encuentra en el centro del encuadre. Puede tomar la imagen del motivo sin cambiar la composición.
A: Cuadro del visor de rango AF (amarillo: ajustable/gris: fijo)

1. Utilice la rueda de control para ajustar la posición del cuadro del visor de rango AF donde desee enfocar, a continuación, pulse .

Para restaurar el ajuste, pulse otra vez.
Tema relacionado
Elementos de MENU no disponibles para todos los modos de toma
Enfoque seguido
Volver al principio