Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funciones de toma útiles > Utilización de las funciones de toma de imagen > Ajuste FINDER/LCD

## Ajuste FINDER/LCD

Si se utiliza un visor electrónico (se vende por separado), ajusta el método para cambiar entre el visor electrónico y la pantalla.

| Automático | Reconoce la posición de los ojos y cambia automáticamente del visor electrónico a la pantalla y viceversa.
| Manual | Cambia del visor electrónico a la pantalla y viceversa mediante el botón del visor (se vende por separado).

Notas

- [Ajuste FINDER/LCD] solo se podrá ajustar cuando haya colocado un visor electrónico compatible (se vende por separado).

Volver al principio