Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo GRABAR > Priorid. abertura

## Priorid. abertura

Le permite ajustar el rango de enfoque o el grado de desenfoque del fondo.

1. Ajuste el dial de modo en (Priorid. abertura).

1. Gire la rueda de control para seleccionar la abertura (valor F).

- Cuando [Priorid. abertura] se asigna al Anillo de control, también puede ajustarlo utilizando el Anillo de control. [Detalles]

- Puede seleccionar una abertura (valor F) desde F1,8 hasta F11. (Cuando gire la palanca W/T (zoom) hacia el lado T, aumentará la abertura mínima (valor F)).

- La velocidad de obturación se ajustará automáticamente desde 1/2 000 segundo hasta 8 segundo.

1. Tome la imagen con el botón del disparador.

Acerca de la abertura
Cuanto menor sea la abertura (valor F), mayor será el orificio por el que pasa la luz. La profundidad del enfoque disminuirá y todo, excepto los objetos que se encuentren dentro de un estrecho rango de distancia, quedará desenfocado. Esto es bueno para los retratos, etc.
Cuanto mayor sea la abertura (valor F), menor será el orificio por el que pasa la luz. Tanto los objetos relativamente cercanos como los que están muy lejos del objetivo aparecerán nítidos. Esto es bueno para los paisajes, etc.
Notas

- Si no se obtiene la exposición apropiada después de realizar los ajustes, los indicadores del valor de ajuste situados en la pantalla parpadearán. Puede tomar imágenes en estas condiciones, pero es recomendable que ajuste los valores de flash otra vez.

- El brillo de la imagen visualizada en la pantalla podría ser diferente del de la imagen grabada real.

Tema relacionado
Funciones no disponibles para todos los modos de toma
Elementos de MENU no disponibles para todos los modos de toma
Volver al principio