Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo GRABAR > Prior. tiempo expos.

## Prior. tiempo expos.

Puede tomar imágenes fijas después de ajustar la velocidad de obturación manualmente.

1. Ajuste el dial de modo en (Prior. tiempo expos.).

1. Gire la rueda de control para seleccionar el valor de la velocidad de obturación.

- Cuando [Prior. tiempo expos.] se asigna al Anillo de control, también puede ajustarlo utilizando el Anillo de control. [Detalles]

- Puede seleccionar una velocidad de obturación desde 1/2 000 segundo hasta 30 segundo.

1. Tome la imagen con el botón del disparador.

Acerca de la velocidad de obturación
Cuando ajuste la velocidad de obturación en un valor más alto, los objetos en movimiento (tales como gente corriendo, automóviles en marcha o agua salpicando, etc.) parecerán detenidos.
Cuando ajuste la velocidad de obturación en un valor más bajo, los rastros de los objetos en movimiento (tales como la corriente de un río, etc.) aparecerán en la imagen. Puede tomar imágenes de acción en vivo más naturales.
Notas

- Cuando la velocidad de obturación sea rápida, es posible que la cantidad de luz del flash sea insuficiente aunque dispare el flash.

- Si no se obtiene la exposición apropiada después de realizar los ajustes, los indicadores del valor de ajuste situados en la pantalla parpadearán. Puede tomar imágenes en estas condiciones, pero es recomendable que ajuste los valores de flash otra vez.

- Una velocidad de obturación de 0,4 segundo o de mayor duración se indica mediante [˝]; por ejemplo, 0,4˝.

- Cuando ajuste la velocidad de obturación en un valor más bajo, es recomendable que utilice un trípode para evitar los efectos de la vibración.

- Si selecciona velocidades de obturación lentas, llevará más tiempo procesar los datos.

Tema relacionado
Funciones no disponibles para todos los modos de toma
Elementos de MENU no disponibles para todos los modos de toma
Volver al principio