Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Toma de imágenes fijas > Zoom (Imágenes fijas)

## Zoom (Imágenes fijas)

Zoom disponible
Escala del zoom
Permite ampliar las imágenes con la palanca W/T (zoom) cuando se toman imágenes. La función de zoom óptico de la cámara puede ampliar las imágenes hasta 3,6×.
El zoom óptico le permite ampliar una imagen sin deteriorar su calidad original.

1. Ajuste la cámara en el modo de toma de imagen.

1. Gire la palanca W/T (zoom).

- Gire la palanca hacia el lado T para acercar con zoom, o hacia el lado W para alejar con zoom.

- Cuando el zoom esté asignado al Anillo de control, también podrá utilizar el Anillo de control para acercar con zoom y alejar con zoom. [Detalles]

Notas

- El zoom se bloquea en el lado W en el modo [Barrido panorámico].

### Zoom disponible

La cámara alcanza una escala de zoom de gran aumento al combinar los métodos de zoom. El icono y la barra de zoom en la pantalla cambian de acuerdo con el zoom que utiliza.

1. Rango del zoom óptico

La función de zoom óptico de la cámara puede ampliar las imágenes hasta 3,6×.

1. Rango del zoom distinto del zoom óptico

Zoom con la calidad de imagen original
Cuando [Tamaño de imagen] está ajustado en alguna opción distinta de [L], puede tomar imágenes fijas sin que se deteriore la calidad de la imagen original, aunque la escala del zoom óptico exceda la ampliación de 3,6×, mediante el procesamiento de recorte de la imagen.
() [Zoom Imag. Clara]
Zoom con casi la calidad de imagen original [Detalles]
() [Zoom digital]
Menos que la calidad de imagen original [Detalles]

Operación | Ajustes | Barra de zoom
Utilizar solamente el zoom óptico | [Tamaño de imagen]: [L] [Zoom Imag. Clara]: [Desactivar] [Zoom digital]: [Desactivar] |
Acercar imágenes con zoom sin deterioro | [Tamaño de imagen]: Distinto de [L] [Zoom Imag. Clara]: [Desactivar] [Zoom digital]: [Desactivar] |
Tomar imágenes claras utilizando [Zoom Imag. Clara] (casi la calidad de imagen original) | [Zoom Imag. Clara]: [Activar] [Zoom digital]: [Desactivar] |
Utilizar el zoom hasta el rango de zoom máximo | [Zoom Imag. Clara]: [Activar] [Zoom digital]: [Activar] Es posible que [Zoom Imag. Clara] no esté disponible para algunos ajustes. [Detalles] |

### Escala del zoom

Las escalas de zoom admitidas son diferentes dependiendo de los ajustes o el tamaño de imagen. La tabla de abajo resume las escalas de zoom cuando [Zoom Imag. Clara] y [Zoom digital] están ajustados en [Activar], y [Relación de aspecto] está ajustado en [3:2].

Tamaño de imagen | Zoom óptico | Zoom con [Zoom Imag. Clara] [Activar] | Zoom con escala de zoom máxima*
L: 20M | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 14× | 28×

* La escala de zoom máxima es la ampliación cuando [Zoom Imag. Clara] está ajustado en [Activar] y [Zoom digital] está ajustado en [Activar]. La escala de zoom máxima varía dependiendo de los ajustes. [Detalles]
Notas

- El ajuste predeterminado para [Zoom Imag. Clara] es [Desactivar]. [Detalles]

- El ajuste predeterminado para [Zoom digital] es [Desactivar]. Ajuste [Zoom digital] en [Activar] para ampliar imágenes incluso con deterioro. [Detalles]

- El ajuste predeterminado para [Tamaño de imagen] es [L]. Para cambiar la escala de zoom, cambie [Tamaño de imagen]. [Detalles]

- Cuando [Tamaño de imagen] está ajustado en [VGA], [Zoom digital] está limitado; la escala de zoom máxima es 54×.

- Las funciones de zoom distintas del zoom óptico no están disponibles cuando se toman imágenes en las situaciones siguientes:

- Cuando está activada la función Captador de sonrisas

- Cuando [Modo manejo] esté ajustado en [Autorretrato]

- Cuando [Calidad] está ajustado en [RAW] o [RAW & JPEG]

- La función Detección de cara no responderá cuando se utilice un zoom distinto del zoom óptico.

Volver al principio