Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Filmar/fotografar > Fotografar imagens fixas > Zoom (imagens fixas)

## Zoom (imagens fixas)

Zoom disponível
Escala de zoom
Amplia imagens com a alavanca W/T (zoom) quando filma. A função de zoom ótico da câmara permite ampliar imagens até 3,6×.
O zoom ótico permite-lhe ampliar uma imagem sem deteriorar a sua qualidade original.

1. Defina a câmara para o modo de fotografia.

1. Rode a alavanca W/T (zoom).

- Rode a alavanca para o lado T para ampliar ou para o lado W para reduzir.

- Quando o zoom é atribuído ao Anel de controlo, pode reduzir e ampliar utilizando o mesmo. [Detalhes]

Notas

- O zoom está bloqueado no lado W, no modo [Varrer panorama].

### Zoom disponível

A câmara consegue alcançar uma escala de zoom de ampliação elevada, combinando métodos de zoom. O ícone e a barra de zoom apresentados no ecrã mudam de acordo com o zoom utilizado.

1. Intervalo de zoom ótico

A função de zoom ótico da câmara permite ampliar imagens até 3,6×.

1. Intervalo de zoom diferente de zoom ótico

Zoom com a qualidade de imagem original
Quando [Tamanho de imagem] estiver regulado para outro que não [L], pode fotografar imagens fixas sem deterioração na qualidade da imagem original, mesmo se a escala de zoom ótico exceder a ampliação 3,6×, cortando o processamento da imagem.
() [Zoom Imag. Clara]
Zoom com qualidade de imagem próxima do original [Detalhes]
() [Zoom digital]
Qualidade de imagem inferior ao original [Detalhes]

Operação | Definições | Barra de zoom
Utilizar zoom ótico apenas | [Tamanho de imagem]: [L] [Zoom Imag. Clara]: [Desligado] [Zoom digital]: [Desligado] |
Fazer zoom de imagens sem deterioração | [Tamanho de imagem]: Outro que não [L] [Zoom Imag. Clara]: [Desligado] [Zoom digital]: [Desligado] |
Fotografar imagens nítidas utilizando [Zoom Imag. Clara] (qualidade de imagem próxima do original) | [Zoom Imag. Clara]: [Lig.] [Zoom digital]: [Desligado] |
Fazer zoom até ao intervalo de zoom máximo | [Zoom Imag. Clara]: [Lig.] [Zoom digital]: [Lig.] [Zoom Imag. Clara] poderá não estar disponível para algumas definições. [Detalhes] |

### Escala de zoom

As escalas de zoom suportadas são diferentes dependendo das definições ou do tamanho da imagem. A tabela abaixo apresenta um resumo das escalas de zoom quando [Zoom Imag. Clara] e [Zoom digital] estão regulados para [Lig.] e [Rácio aspeto] está regulado para [3:2].

Tamanho de imagem | Zoom ótico | Zoom com [Zoom Imag. Clara] [Lig.] | Zoom com escala de zoom máxima*
L: 20M | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 14× | 28×

* A escala de zoom máxima é a ampliação quando [Zoom Imag. Clara] está regulado para [Lig.] e [Zoom digital] está regulado para [Lig.]. A escala de zoom máxima varia dependendo das definições. [Detalhes]
Notas

- A predefinição para [Zoom Imag. Clara] é [Desligado]. [Detalhes]

- A predefinição para [Zoom digital] é [Desligado]. Defina [Zoom digital] para [Lig.] para ampliar as imagens, mesmo com deterioração. [Detalhes]

- A predefinição para [Tamanho de imagem] é [L]. Para mudar a escala de zoom, altere [Tamanho de imagem]. [Detalhes]

- Quando [Tamanho de imagem] está regulado para [VGA], [Zoom digital] é limitado; a escala máxima de zoom é 54×.

- As funções de zoom diferentes de zoom ótico não estão disponíveis quando fotografar nas seguintes condições:

- Quando a função de Obturador de sorriso estiver ativada

- Quando [Modo de avanço] estiver definido para [Autorretrato]

- Quando [Qualidade] está regulado para [RAW] ou [RAW & JPEG].

- A função Deteção de Cara não funciona quando utilizar uma opção diferente de zoom ótico.

Voltar ao topo