Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Resolução de problemas > Mensagens e indicadores de aviso > Visor de autodiagnóstico

## Visor de autodiagnóstico

Se aparecer um código que começa com uma letra do alfabeto, a função de autodiagnóstico da câmara está a funcionar. Os dois últimos dígitos (indicados por ) diferem dependendo do estado da câmara.
Se não for capaz de resolver o problema mesmo depois de tentar as seguintes medidas de correção algumas vezes, a câmara poderá necessitar de reparação.
Contacte o seu representante ou o serviço de assistência técnica autorizado.
C:32:

- Há problemas no hardware da câmara. Desligue a alimentação e ligue-a outra vez.

C:13:

- A câmara não consegue ler ou escrever dados no cartão de memória. Tente desligar e voltar a ligar a câmara, ou tirar e inserir várias vezes o cartão de memória.

- Foi inserido um cartão de memória não formatado. Formate o cartão de memória. [Detalhes]

- O cartão de memória inserido não pode ser utilizado com a câmara ou os dados estão danificados. Insira um cartão de memória novo.

E:61:
E:62:
E:91:

- Ocorreu uma avaria na câmara. Inicialize a câmara e, em seguida, volte a ligar a alimentação. [Detalhes]

E:94:

- Ocorreu uma avaria ao gravar ou eliminar os dados. É necessário reparar. Contacte o seu representante ou o serviço de assistência técnica autorizado. Esteja pronto para fornecer todos os números do código de erro, começando pelo E.

Voltar ao topo