Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funções de fotografia úteis > Utilizar funções de fotografia > Definição Gravação

## Definição Gravação

Quanto maior for o tamanho da imagem do filme, melhor é a qualidade da imagem. Quanto maior for a quantidade de dados por segundo (taxa de bits média), maior é a qualidade da imagem.

1. MENU 1 [Definição Gravação] modo desejado

#### Formato ficheiro: AVCHD

60i/50i:
Os filmes são gravados a cerca de 60 campos/seg (para dispositivos compatíveis com 1080 60i) ou 50 campos/seg (para dispositivos compatíveis com 1080 50i), no modo entrelaçado, com áudio Dolby Digital, em formato AVCHD.
24p/25p:
Os filmes são gravados a cerca de 24 fotogramas/seg (para dispositivos compatíveis com 1080 60i) ou 25 fotogramas/seg (para dispositivos compatíveis com 1080 50i), no modo entrelaçado, com áudio Dolby Digital, em formato AVCHD.
60p/50p:
Os filmes são gravados a cerca de 60 fotogramas/seg (para dispositivos compatíveis com 1080 60i) ou 50 fotogramas/seg (para dispositivos compatíveis com 1080 50i), no modo entrelaçado, com áudio Dolby Digital, em formato AVCHD.

| Definição Gravação | Taxa de bits média | Descrição
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Filma a uma maior qualidade de imagem superior no tamanho 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Filma com uma qualidade de imagem normal no tamanho 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Filma com a qualidade de imagem superior no tamanho 1920×1080 (60p/50p)
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mbps | Filma com a qualidade de imagem elevada no tamanho 1920×1080 (24p/25p), criando uma atmosfera de filme.
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mbps | Filma com a qualidade de imagem normal no tamanho 1920×1080 (24p/25p), criando uma atmosfera de filme.

#### Formato ficheiro: MP4

Os filmes captados são gravados no formato MPEG-4, a aproximadamente 30 fotogramas/s (em dispositivos compatíveis com 1080 60i) ou aproximadamente 25 fotogramas/s (em dispositivos compatíveis com 1080 50i), no modo progressivo, com áudio AAC, formato mp4.

| Definição Gravação | Taxa de bits média | Descrição
| 1440×1080 12M | 12 Mbps | Filma no tamanho 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mbps | Filma no tamanho VGA

Notas

- Quando o tamanho de imagem [VGA 3M] está selecionado, é produzida uma imagem de telefotografia.

- Quando cria discos AVCHD a partir de filmes gravados em [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ou [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], demora tempo, porque a qualidade da imagem tem de ser convertida. Para guardar filmes [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ou [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] sem converter a qualidade da imagem, use discos Blu-ray.

Tópicos relacionados
Formato ficheiro
Voltar ao topo