Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Resolução de problemas > Resolução de problemas > Bateria e alimentação

## Bateria e alimentação

Não é possível inserir a bateria na câmara.

- Certifique-se de que a direção da bateria está correta e insira-a até a alavanca de ejeção da bateria ficar bloqueada.

Não é possível ligar a câmara.

- Após inserir a bateria na câmara, a câmara poderá demorar alguns momentos a iniciar.

- Certifique-se de que a bateria está corretamente inserida.

- A bateria descarrega por si só mesmo que não a utilize. Carregue a bateria antes de a utilizar.

- Verifique se o tipo de bateria é NP-BX1.

A alimentação desliga-se repentinamente.

- Dependendo da temperatura da câmara e da bateria, a alimentação poderá desligar-se automaticamente para proteger a câmara. Neste caso, aparece uma imagem no ecrã antes de a alimentação se desligar.

- Se não operar a câmara durante um certo período de tempo com a alimentação ligada, a câmara desliga-se automaticamente para evitar o desgaste da bateria. Volte a ligar a câmara.

O indicador de carga restante está incorreto.

- Isto acontece quando utiliza a câmara num local extremamente quente ou frio.

- A capacidade da bateria diminui com o decorrer do tempo e através da utilização repetida. Caso o tempo de utilização decorrido entre cargas se torne significativo, talvez seja altura de a substituir por uma nova.

A luz de alimentação/carregamento da câmara pisca enquanto carrega a bateria.

- Verifique se o tipo de bateria é NP-BX1.

- A luz de alimentação/carregamento da câmara pisca com pouca frequência quando utilizar uma bateria que não tenha sido utilizada durante um longo período de tempo. Nesses casos, retire a bateria da câmara e volte a inseri-la.

- Para obter detalhes, consulte “Bateria” [Detalhes].

A bateria não é carregada mesmo que a luz de alimentação/carregamento se apague e o carregamento tenha terminado.

- Isso acontece quando carrega a bateria num local extremamente quente ou frio. Carregue a bateria dentro do intervalo de temperatura adequado entre 10 °C e 30 °C.

A câmara faz um ruído quando é abanada.

- Se a alimentação não estiver ligada, a câmara pode fazer um ruído quando é abanada. Não se trata de uma avaria.

Voltar ao topo